배수지 시설 점검표

점검일시	2014.4.23		점 검 자		시설관리과장 원의덕,김영규
시 설 명	서초,양재,내곡배수지		시설용		서초(80,000㎥),양재(12,000㎥),내곡2,500㎥)
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○				이상없음
	누 수	•누수발생 유무	○				이상없음
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태		○			양재배수지 수목전도
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○				이상없음
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○				이상없음
		•월류관 및 퇴수관 상태	○				이상없음
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○				이상없음
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○				이상없음
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○				이상없음
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○				이상없음
		•출입구 내부 상태	○				이상없음
		•내부 비품 등 비치여부	○				이상없음
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○				이상없음
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○				이상없음
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부
		•상부슬래브 상태	○				이상없음
		•벽체 및 도류벽 상태	○				이상없음
		•바닥 상태	○				이상없음
특기사항	․ 양재배수지 상부 배수로 주변 수목전도