버스정류장 운영현황

❍ 버스정류장 현황

❍ 정류장별 노선버스 정차 현황(① 화랑대역1번출구)

구 분	노선번호	운행 시·종점	비 고
일반	65-1	차산리 ⇔ 석계역	화랑대역사거리 우회
	73	진벌리차고지 ⇔ 석계역굴다리앞	화랑대역삼거리 직진
간선	202	불암동 ⇔ 후암동	”
지선	1132	월계동 ⇔ 노원역	”
	1155	남양주(수락산입구) ⇔ 석계역	”
	1156	퇴계원 ⇔ 석계역	”
	1221	중계본동 ⇔ 봉화산역	화랑대역삼거리 우회
	1225	청학리 ⇔ 중화동	화랑대역삼거리 직진

❍ 버스정류장 설치기준

- 버스정차대 2대 기준 125m(1대/110m)

버스 정류장의 제원(일반도로)

설계속도(km/h)	지방지역				도시지역
	80	60	50	40	60	50	40
버스정류장길이 L (m) 감속차로길이 L1 (m) 버스정차로길이 L2 (m) 가속차로길이 L3 (m) 엇갈림길이 (m)	90(250) 35(95) 15 40(140) 80	70 25 15 30 50	60 20 15 25 40	60 20 15 25 30	60 20 15 25 50	50 15 15 20 40	40 12 15 13 30

※ 도로의 구조·시설기준에 관한 규칙(2009.2)

※ 화랑로 설계속도 60km/hr, 화랑대삼거리 버스정류장 현재 버스정차로 길이 24m임.