ㅇ 변경계획(안) :

1. 구산타워 계획암거를 동주빌딩 앞까지 연장

2. 방배롯데캐슬 아르떼아파트, 방배경찰서 구간 암거신설 추가

ㅇ 구산타워 구간 시점부 당초계획 : 신설암거를 하수암거 2.5×2.5@2에 연결

PC박스 설치구간

ㅇ 변경계획(안) : 신설암거를 동주빌딩까지 연장, 하수암거 2.5×2.5@2 사당천 접속부 현타로 신설에 연결

암거신설(안) : PC박스

암거신설(안) : 현장타설

PC박스 설치구간

➡ 구산타워 앞 PC박스 설치구간은 당초계획과 변경계획(안)이 동일함