[별지]

Ⅱ. 지하수수질측정망 설치

1. 설치현황

(’16년말 기준, 개소)

측정망 지역	합 계	국가지하수수질측정망				지역지하수 수질측정망
		지하수수질전용측정망		타기관관측망
		배경수질 전용측정망	오염감시 전용측정망	국가지하수 관측망	농촌지하수 관리관측망	오염우려 지역	일반지역
합 계	2,755	198(594지점)	64(97지점)	412(581)	60	781	1,240
※ ‘17년 설치예정	49(129)	40(120지점)	9(9지점)	14(16)	-	-	-
서 울	139	-	-	3(4)	-	36	100
부 산	126	1(3지점)	-	3(3)	-	42	80
대 구	198	1(3지점)	3(6지점)	4(6)	-	54	136
인 천	73	2(6지점)	-	3(4)	-	18	50
광 주	55	3(9지점)	1(1지점)	2(3)	-	24	25
대 전	54	3(9지점)	-	2(3)	-	24	25
울 산	69	1(3지점)	6(10지점)	4(7)	-	33	25
세 종	18	-	1(1지점)	2(4)	-	9	6
경 기	362	20(60지점)	6(6지점)	55(79)	12	114	155
강 원	229	26(78지점)	11(27지점)	53(70)	10	39	90
충 북	177	16(48지점)	5(5지점)	31(45)	8	58	59
충 남	206	22(66지점)	5(5지점)	47(64)	5	57	70
전 북	197	19(57지점)	4(4지점)	39(58)	5	60	70
전 남	246	34(102지점)	2(2지점)	53(72)	5	42	110
경 북	316	33(99지점)	10(15지점)	64(92)	6	84	119
경 남	245	17(51지점)	10(15지점)	43(63)	9	66	100
제 주	45	-	-	4(4)	-	21	20

2. 운영대상 현황

(’16년말 기준, 개소)

구분	계	국가지하수수질측정망				지역지하수 수질측정망
		지하수수질전용측정망		타기관관측망
		배경수질 전용측정망	오염감시 전용측정망	국가지하수 관측망	농촌지하수 관리관측망	오염우려 지역	일반지역
1999년	1,741	-	-	-	-	781	960
2000년	1,965	-	-	-	-	781	1,184
2001년	1,965	-	-	-	-	781	1,184
2002년	1,997	-	-	-	-	781	1,216
2003년	2,021	-	-	-	-	781	1,240
2004년	2,021	-	-	-	-	781	1,240
2005년	2,314	-	-	293 (441지점)	-	781	1,240
2006년	2,314	-	-	293 (441지점)	-	781	1,240
2007년	2,354	-	-	320 (478지점)	-	781	1,240
2008년	2,367	3 (9지점)	10 (26지점)	320 (478지점)	-	781	1,240
2009년	2,381	6 (18지점)	20 (46지점)	320 (478지점)	-	781	1,240
2010년	2,460	13 (39지점)	27 (60지점)	320 (478지점)	60 (60지점)	781	1,241
2011년	2,521	26 (78지점)	32 (65지점)	348 (511지점)	60 (60지점)	781	1,241
2012년	2,545	58 (174지점)	33 (66지점)	351 (524지점)	60 (60지점)	781	1,240
2013년	2,595	74 (222지점)	39 (72지점)	361 (525지점)	60 (60지점)	781	1,240
2014년	2,648	106 (318지점)	47 (80지점)	374 (539지점)	60 (60지점)	781	1,240
2015년	2,660	141 (423지점)	52 (85지점)	386 (552지점)	60 (60지점)	781	1,240
2016년	2,703	165 (495지점)	55 (88지점)	402 (569)	60 (60지점)	781	1,240
2017년	2,755	198 (594지점)	64 (97지점)	412 (581)	60 (60지점)	781	1,240

Ⅲ. 지하수수질오염실태 측정

1. 국가지하수수질측정망

가. 지하수수질전용측정망

1) 지점현황(‘16년말 기준)

가) 배경수질전용측정망

연도별 설치수	지질단위
	계	변성암	쇄설성 퇴적암	관입화성암	미고결 퇴적층	비다공질 화산암	석회암
계	198	51	23	48	54	18	4
‘07 (유역코드)	3	1 남한강상류(1001)	1 남한강상류(1001)	1 남한강상류(1001)	-	-	-
‘08 (유역코드)	3	-	-	-	1 대종천(2403)	2 금호강(2012) 대종천(2403)	-
‘09 (유역코드)	7	1 남강댐(2018)	2 남강댐(2018) 금호강(2012)	2 남강댐(2018) 금호강(2012)	2 남강댐(2018) 금호강(2012)	-	-
‘10 (유역코드)	13	3 영산강상류(5001) 와탄천(5302) 미호천(3011)	2 영산강상류(5001) 미호천(3011)	3 영산강상류(5001) 와탄천(5302) 미호천(3011)	3 영산강상류(5001) 와탄천(5302) 미호천(3011)	2 영산강상류(5001) 와탄천(5302)	-
‘11 (유역코드)	32	9 남한강하류(1007) 안성천(1101) 달천(1004) 충주댐(1003) 한탄강(1022) 한강서울(1018) 섬진강서남해 유역(4101) 주암댐유역(4007) 섬진강하류(4009)	2 충주댐(1003) 섬진강하류(4009)	7 남한강하류(1007) 안성천(1101) 달천(1004) 충주댐(1003) 섬강(1006) 한강서울(1018) 한탄강(1022)	6 남한강하류(1007) 안성천(1101) 달천(1004) 한탄강(1022) 이사천유역(4104) 섬진강서남해 유역(4101)	5 한탄강(1022) 섬진강서남해 유역(4101) 주암댐유역(4007) 섬진강댐유역(4001) 이사천유역(4104)	3 남한강상류(1001) 충주댐(1003) 달천(1004)
‘12 (유역코드)	16	3 삽교천(3101) 부남방조제(3202) 만경강(3301)	3 위천(2008) 남강(2019) 만경강(3301)	5 내성천(2004) 남강(2019) 삽교천(3101) 부남방조제(3202) 만경강(3301)	5 내성천(2004) 남강(2019) 위천(2008) 낙동밀양(2020) 만경강((3301)	-	-
‘13 (유역코드)	32	11 평창강(1002) 섬강(1006) 소양강(1012) 한강고양(1019) 임진강하류(1023) 한강서해(1201) 한탄강(1022) 안동댐(2001) 감천(2010) 금강공주(3012) 대호방조제(3201)	4 안동댐(2001) 임하댐(2002) 낙동왜관(2011) 금강공주(3012)	10 평창강(1002) 소양강(1012) 한강고양(1019) 한강서해(1201) 영암방조제(5202) 낙동왜관(2011) 낙동밀양(2020) 금강공주(3012) 대호방조제(3201) 동진강(3302)	6 소양강(1012) 한강고양(1019) 임하댐(2002) 낙동왜관(2011) 밀양강(2021) 동진강(3302)	-	1 평창강(1002)
‘14 (유역코드)	35	8 영산강하류(5006) 황룡강(5002) 섬진강댐(4001) 수어천(4105) 금강서해(3202) 갑천(3009) 대청댐(3008) 논산천(3013)	2 영산강하류(5006) 영동천(3004)	8 주진천(5301) 영산강하류(5006) 황룡강(5002) 영동천(3004) 지석천(5003) 수어천(4105) 갑천(3009) 논산천(3013)	10 금강서해(3202) 갑천(3009) 영암방조제(5202) 탐진강(5101) 대청댐(3008) 논산천(3013) 지석천(5003) 황룡강(5002) 섬진강댐(4001) 수어천(4105)	7 주진천(5301) 영암방조제(5202) 영산강하류(5006) 황룡강(5002) 탐진강(5101) 지석천(5003) 수어천(4105)	-
‘15 (유역코드)	24	4 왕피천(2401) 영강(2005) 감천(2010) 회천(2013)	6 낙동강남해(2504) 왕피천(2401) 가화천(2501) 안동댐하류(2003) 태화강(2201) 회천(2013)	4 형산강(2101) 낙동강하구언(2022) 영강(2005) 안동댐하류(2003)	8 형산강(2101) 낙동강남해(2504) 왕피천(2401) 가화천(2501) 영강(2005) 안동댐하류(2003) 감천(2010) 회천(2013)	2 낙동강하구언(2022) 가화천(2501)	-
‘16 (유역코드)	33	11 삽교천(3101) 충주댐하류(1005) 춘천댐(1010) 홍천강(1014) 경안천(1016) 시화호(1202) 양양남대천(1301) 용담댐(3001) 무주남대천(3003) 부남방조제(3202) 금강하구언(3014)	1 강릉남대천(1302)	8 부남방조제(3202) 춘천댐(1010) 경안천(1016) 시화호(1202) 양양남대천(1301) 용담댐(3001) 보청천(3007) 금강하구언(3014)	13 충주댐하류(1005) 춘천댐(1010) 홍천강(1014) 경안천(1016) 양양남대천(1301) 용담댐(3001) 무주남대천(3003) 보청천(3007) 금강하구언(3014) 금강공주(3012) 삽교천(3101) 부남방조제(3202) 금강서해(3203)	-	-

나) 오염감시전용측정망

연도별 설치수	주오염원
	계	폐광산 지역	산업단지 지역	기타 오염원
				축산/농업 지역	도시주거 지역	매립지	하수처리 시설
계	64	15	40	2	3	1	3
‘07 (유역코드)	10	4 남한강상류 (1001)	-	2 남한강상류 (1001)	3 강릉남대천 (1302)	1 강릉남대천 (1302)	-
‘08 (유역코드)	10	-	10 대종천(2403)×5 회야강(2301)×2 태화강(2201)×1 낙동강하구언(2022)×2	-	-	-	-
‘09 (유역코드)	7	1 (2019 남강)	6 금호강(2012)×2 낙동고령(2014)×2 남강(2019)×1 가화천(2501)×1	-	-	-	-
‘10 (유역코드)	5	-	5 영산강상류(5001)×1 미호천(3011)×4	-	-	-	-
‘11 (유역코드)	1	-	1 안성천유역 (1101)	-	-	-	-
‘12 (유역코드)	6	2 낙동밀양(2020)×2-	1 내성천(2004)	-	-	-	3 남강(2019)×2 밀양강(2021)
‘13 (유역코드)	8	6 섬강(1006) 한탄강(1022) 안동댐(2001) 형산강(2101)×2 금강공주(3012)	2 한강고양(1019)	-	-	-	-
‘14 (유역코드)	5	2 갑천(3009) 섬진강댐(4001)	3 황룡강(5002) 대호방조제(3201)×2	-	-	-	-
‘15 (유역코드)	3	-	3 형산강(2101) 안동댐하류(2003) 태화강(2201)	-	-	-	-
‘16 (유역코드)	9	-	9 충주댐하류(1005) 의암댐(1013) 시화호(1202) 용담댐(3001) 대청댐하류(3010) 금강공주(3012) 직소천(3303) 요천(4005) 영산강중류(5004)	-	-	-	-

※ ‘Ⅳ. 지하수수질측정망 세부지점 현황’ 참조

2. 지역지하수수질측정망

가. 선정기준 및 현황

2) 일반지역(시․군․구 운영)

○ 도시지역, 농림지역, 자연환경보전지역, 관리지역으로 구분

○ 현재 음용으로 이용하거나 이용할 가능성이 높은 지점

○ 주변에 특정오염원이 없는 지점

○ 관정상태가 양호하여 장기간 관측정으로 이용 가능한 지점

○ 공공관정을 우선 대상으로 하고, 관측정의 제원(심도, 구경 등)이 확실한 지점 등

[일반지역 측정망 현황]

구분	계	도시지역					농림지역					자연환경보전지역					관리지역
		계	용도				계	용도				계	용도				계	용도
			음용	생활	공업	농업		음용	생활	공업	농업		음용	생활	공업	농업		음용	생활	공업	농업
	1,240	793	330	429	20	14	186	101	51	7	27	58	31	19	-	8	203	120	59	2	22
서울	100	100	16	79	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부산	80	80	32	47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대구	136	135	33	93	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인천	50	32	16	16	-	-	15	11	4	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
광주	25	21	5	16	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
대전	25	22	12	10	-	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
울산	25	23	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
경기	155	112	66	41	3	2	6	2	1	-	3	8	5	3	-	-	29	14	15	-	-
강원	90	48	17	28	2	1	10	8	1	-	1	6	3	3	-	-	26	16	8	-	2
충북	59	25	12	13	-	-	7	6	-	-	1	10	6	4	-	-	17	15	1	-	1
충남	70	24	13	9	2	-	10	8	-	-	2	5	2	-	-	3	31	20	3	1	7
전북	70	25	9	15	-	1	22	8	7	1	6	6	-	6	-	-	17	2	14	-	1
전남	110	43	22	17	1	3	29	13	6	-	10	5	3	1	-	1	33	16	11	-	6
경북	119	57	29	23	4	1	40	28	8	1	3	7	6	-	-	1	15	12	2	1	-
경남	100	48	18	27	-	3	21	8	8	1	4	6	2	1	-	3	25	10	9	-	6
제주	20	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-
세종	6	4	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-

※ ‘Ⅳ. 지하수수질측정망 세부지점 현황’ 참조