□ 경전철 사업 사건 및 사고 현황

○ 의정부 경전철

연번	발생일자	발생내용	조치현황	비 고(지연시간)
1	2012.07.07	신호장치 오류	운영자 교육	56분
2	2012.07.08	차상신호장치(OBCU) 카드 불량	차상신호장치(OBCU) 교체	35분
3	2012.07.14	차상신호장치(OBCU) 카드 불량	차상신호장치(OBCU) 교체	53분
4	2012.07.17	신호장치 오류	비상제동 감지보드교체	25분
5	2012.08.06	차상신호장치(OBCU) 카드 불량	차상신호장치(OBCU) 교체	18분
6	2012.09.07	차상신호장치(OBCU) 카드 불량	차상신호장치(OBCU) 교체	52분
7	2012.11.28	신호장치 오류	중계 장비 모듈 교체	88분
8	2012.12.05	동절기 기온강하 및 폭설시 집전장치 오류	급전레일 히팅 추가 설치	620분
9	2012.12.07	동절기 기온강하 및 폭설시 집전장치 오류	급전레일 히팅 추가 설치	143분
10	2012.12.30	동절기 기온강하 및 폭설시 집전장치 오류	급전레일 히팅 추가 설치	180분
11	2013.01.01	동절기 기온강하 및 폭설시 집전장치 오류	급전레일 히팅 추가 설치	274분
12	2013.01.07	신호장치 오류	비상정지 해제	37분
13	2013.02.03	동절기 기온강하 및 폭설시 집전장치 오류	급전레일 히팅 추가 설치	332분
14	2013.03.08	신호장치 오류	발곡역 제어장치 점검	21분
15	2013.11.05	점검후 신호케이블 오(吳) 결선	케이블 오(吳) 결선 조치	600분

○ 김해 경전철

연번	발생일자	발생내용	조치현황	비 고
1	‘11. 09. 17	리미트 스위치 접점불량으로 출입문 장애 발생	즉시조치
2	‘11. 09. 24	출입문 상부 리턴스프링 절손으로 출입문 닫힘 불량 발생	운행안전원 EM모드 운행
3	‘12. 01. 19	S/W패치작업 오류로 자동운행 불가	고객안전원 PSD 수동취급 운행안전원 EM모드 운행
4	‘12.. 02. 13	태그미스 감지실패로 열차위치 확인 오류	운행안정원 승차 및 EM모드 운행
5	‘12. 05. 09	통신불량에 따른 비상정차 불생	출입문 제어 승객하차 및 EM모드 전환 운행
6	‘12. 05. 26	차량기지 입과 통신장애 발생	운행안전원 EM모드 운행
7	‘12. 07. 19	이용객 출입문 끼임발생에 따른 출입문 작동 오류 발생	고객안전원 출동후 출입문 재개폐 조치
8	‘12. 08. 26	VOBC 계전기 접전 접촉불량	운행안전원 EM모드 운행
9	'12. 10. 03	WCU 7구역 SD 장애	운행안전원 EM모드 운행 및 비상 제동체결 해소
10	‘12. 12. 28	폭설로 인한 선로전환기 작동불능에 따른 열차 운행중단	선로전환기 제설작업 및 구간별 단선운행 실시

□ 용인 경전철

연번	발생일자	발생내용	조치현황	비 고
1	13.5.11	승객에 의한 GIDS 작동으로 차량급정거 및 신호장애 발생	확인 후 재운영
2	13.6.21	신호장애 24분	신호시스템 점검
3	13.6.23	전원공급장치 UPS 고장	UPS 수리
4	13.7.9	전력레일 전원급전용 차단기용 전류검지장치 소손	수리 및 부품 교체
5	13.10.2	차량제동장치 불량	차량 이동조치 및 점검