〈붙임 1〉

수영장․물놀이장 개장 대비 체크리스트

□ 시설부문

○ 수영장

구분	점검내역	점검 결과
토목부문	수영조(어린이풀, 청소년풀, 성인풀) 도색 상태
	관리사무소, 창고, 그늘막 도색 상태
	안전휀스 상태
	스틸그래이팅 상태
	집수정 목재데크 보수 상태
	수영장 바닥 보수
	수영조 주변 안전매트 설치 여부
	스틸그래이팅, 배수구 등 안전매트 설치 여부
	배수로, 공동구, 맨홀 등 침전물 퇴적상태
	수영조 내부 배수뚜껑 보수
	상수도관 누수여부 확인
기계설비 부 문	여과기 정상 작동여부
	급수배관 누수여부 확인(노출 외관)
	여과기 퀵 커플러 확인
	제수변 밸브 교체 상태
	샤워기 정비 상태 및 정상작동 여부
	급배수관 누수여부 확인(외관)
	음수대 정상작동 여부
	음수대 내부 배관 및 수도꼭지 상태
	세족장 작동 및 정비 상태
	노후 수도밸브 교체 상태
	각종 분수 정상작동 여부
	각종 펌프 정상작동 여부 - 집수조, 배수조 수중펌프, 제수변실 펌프 - 믹싱펌프, 폴크리너 펌프 등

구분	점검내역	점검 결과
전기부문	고압수전반, 동력반 정상작동 여부
	관리실 전기설비 정상작동 여부
	탈의실 전기설비 정상작동 여부
	기계실 전기설비 정상작동 여부
화장실 부 문	화장실 수도배관, 오수관 연결상태
	화장실 전기, 에어컨 등 정상작동 여부
	화장실 세면기, 대변기, 소변기 정상작동 여부
기 타	안내표지판 개선
	수영조 내 수심표시(예 “수심 1.0M)

○ 물놀이장

구분	점검내역	점검 결과
토목부문	수영조 도색 상태
	목재 데크 철거 후, 하부공간 콘크리트 채움 및 재설치 상태
	안전휀스 상태
	목재데크 훼손상태
	배수로, 집수정, 맨홀 등 침전물 퇴적상태
기계설비 부 문	여과기 정상 작동여부
	여과기 퀵 커플러 교체 상태
	여과기 카스토퍼 설치 상태
	샤워기 정비 상태 및 정상작동 여부
	배수 펌프 정상작동 여부
	음수대 정상작동 여부
	음수대 수도꼭지 상태
	분수 정상작동 여부
전기부문	고압수전반, 동력반 정상작동 여부
	관리실, 창고 전기설비 정상작동 여부
	탈의실 전기설비 정상작동 여부
	기계실 전기설비 정상작동 여부
화장실 부 문	화장실 전기, 에어컨 등 정상작동 여부
	화장실 세면기, 대변기, 소변기 정상작동 여부
기 타	안내표지판 개선
	탈의실 설치 상태