제4차 경관사업 자문회의 자문의견서(’18.8.31.)

<종로구 경복궁 역 앞 주변 경관사업 설계용역 중간 자문>

❍ 계획의 내용과 방향 관련

- 한정된 예산으로 사업을 진행하여야 하므로 제시된 개선안 중 이번 경관사업에서 할 부분과 장기적인 계획과 심도 있는 디자인으로 몇 년에 걸쳐 추진할 수 있는 사업으로 구분 필요

개인건축물에 대한 벽면녹화, 간판물 제거, 포켓스페이스 공간조성 등 적정성과 협의를 통한 실현 가능성 고민 필요

❍ 예산 대비 주 사업 내용 관련

- 현실적으로 바닥포장과 식재, 벽면 녹화 등이 중심인 것 같은데 예산투입대비 지역성과 상권 활성화 효과 적정성 검토 필요

계획 내용 관련해서 현실적으로 이 지역만의 차별성과 특성 창출에 주안을 둘 필요

- 대상지 분석단계에서 나온 결과를 종합적으로 평가하여 중요도 및 필요성 우선순위에 의한 경관사업 대상 및 요소 선정방식 필요(예산의 효율적 사용 및 배분 동시 고려)

❍ 디자인 및 유지관리 관련

- 광고적치물과 식당전면부 녹지시설 등은 흡연이나 상가운영 등 현실적 측면에서 유지관리에 많은 어려움 있을 듯함

- pocket 공간 및 녹음수 도입시 상가와의 민원과 유지관리 등 고려하여 검토 필요

디자인 전략과 방향이 실시단계에서 구체적으로 발전하고 있는지 피드 백 필요

- 기존 수목 제거보다는 살려서 활용 검토 필요

<금천구 독산1동 경관사업 설계용역 중간 자문>

❍ 계획의 내용과 방향 관련

- 다소 문제 대응형 접근과 일반적 경관계획으로 진행하여 지역만의 특성과 여건 부각에 어려움이 있음. 보다 명확한 계획목표와 지향점 부각 필요

- 대상지만의 경관적 아이덴티티를 부각시킬 수 있는 디자인 전략과 구현방식 보완 필요

- 범죄와 안전 관련 이슈와 주거와 산업시설 혼재에 따른 경관문제 개선 등 집중 필요

- 계획의 의도나 주민참여가 적극적이어서 바람직한 경관사업이며, 향후 최종보고 시에는 좀 더 구체적이고 개선된 디자인에 계획안 필요

❍ 예산 대비 주 사업 내용 관련

담장개선은 진도3차아파트 입주자대표회의(자)와 협의를 통하여 아파트 장기수선충담금 등의 예산을 활용, 아파트 주민 참여 등 경관개선사업과 연계하는 방안 적극 검토(예산 절감 및 효율적 사용)

- 아파트 옹벽 개선과 관련해서 상대적 중요성과 비용대비 효과성 검토 필요

❍ 디자인 및 유지관리 관련

공공시설, 가로시설, 휴게시설 등 서울시 공공디자인 가이드라인 참조

패턴, 칼라, 소재, 형태 등 도입요소 디자인 전개시 통합디자인 전략차원에서 발전 필요

보행자 안전 관련, 횡단보도 및 속도방지턱에 색깔을 칠하는 방식보다는 고원식 설치 검토(자연스럽게 깔끔한 도로 패턴, 포장재 상이 설치)

우범환경 개선에는 빛을 너무 많이 과도하게 설치하여 해결하겠다는 방식은 지양

쓰레기 무단투기 금지 안내시설 설치 시에는 쓰레기를 어딘가에 버릴 수 있는 장소 등 먼저 대안 전제(주민 협의 등) 필요

가로수 돌봄 이는 인접 거주자 또는 경관사업 주민협의체에 혜택을 주는 조건으로 참여 유도