【붙임 1】

조류주의보 발령 통보

1. 발령단계 : 한강 “조류주의보” 발령

2. 발령일시 : 2014. 8. 5(화) 14:00

3. 발령구간 : 강동대교 ∼ 잠실대교

4. 검사지점 : 강북취수장, 암사취수장, 구의취수장, 자양취수장, 풍납취수장

5. 검사결과

가. 검사(시료채취 일시) : 2014. 7. 31(목), 2014. 8. 4(월, 검증)

나. 검사결과

구 분	강북취수장		암사취수장		구의취수장		자양취수장		풍납취수장
	7.31	8.04	7.31	8.04	7.31	8.04	7.31	8.04	7.31	8.04
클로로필-a(㎎/㎥)	17.1	12.9	23.2	39.6	39.8	13.1	35.3	23.4	56.7	33.9
남조류세포수(cells/mL)	90	1,020	515	4,530	1,795	260	710	50	600	285

※ 조류주의보 발령기준 : 클로로필-a(15~25㎎/㎥), 남조류세포수(500~5,000cells/㎖) 해당시

6. 조류발생 현황 및 전망

○ 한강 강동대교-잠실대교 구간 조류주의보 발령

○ 8/14까지 평년수준의 강우예보로 조류등락 발생 예상

○ 팔당댐 구간은 남조류세포수는 주의보 이상이며 8/4(월) 검사결과에 따라 경보 발령예정

※ 팔당댐 구간 (‘14. 7. 30)

구 분	삼봉리 (북한강)	월계사 (남한강, 팔당댐3)	팔당댐 (팔당댐2)
남조류세포수(cells/mL)	13,958	0	4,243
클로로필-a(mg/㎥)	40.9	49.9	19.4

7. 관계기관 협조사항

○ 활성탄 투입 등 정수처리 강화

○ 주변 오염원에 대한 지도․단속 및 환경기초시설 운영․관리 철저

8. 기타 특이사항 : 없음