[별첨5] 방재등급 재산정 현황

5-1. 방재지침 개정(안)에 따른 방재등급 재산정 현황

- 대상 : 연장 500m이상 터널 및 지하차도

연번	시설명	준공일 (준공예정일)	통행 방식	연장 (m)	차선	기존 등급현황		개정(안)에 따른 재산정 결과		관리기관 (발주기관)
						연장 등급	위험도지수 등급	위험도 지수	방재 등급
1	서부트럭지하차도	14.10	대면	1,075	2/2	2	3	19	3	강서도로사업소
2	외발산 지하차도	05.07.30	대면	1,015	2/2	2	3	19	3	강서도로사업소
3	등촌 지하차도	86.12.26	대면	680	2/2	4	4	13.5	4	강서도로사업소
4	오목 지하차도	96.08	대면	590	2/2	4	3	14.5	3	강서도로사업소
5	국회앞 지하차도	77.09.30	대면	523	2/2	4	4	13.5	4	강서도로사업소
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13
14

※ 현재 공사중인 터널 및 지하차도는 설계서(보고서)의 주행거리(예상교통량× 연장길이)를 참고하여 방재지침 개정(안)에 따라 위험도지수 산정기준 변경에 따른 방재등급 재산정

※ 방재지침 개정(안)에 따라 위험도지수 산정기준 변경에 따른 방재등급 재산정

[참고] 방재지침 개정(안) 규정 참고

2.3.1 터널 등급구분

2.3.2 터널 위험도지수 산정기준