[별첨5] 방재등급 재산정 현황

5-1. 방재지침 개정(안)에 따른 방재등급 재산정 현황

- 대상 : 연장 500m이상 터널 및 지하차도

연번	시설명	준공일 (준공예정일)	통행 방식	연장 (m)	차선	기존 등급현황		개정(안)에 따른 재산정 결과		관리기관 (발주기관)
						연장 등급	위험도지수 등급	위험도 지수	방재 등급
1	용 마	‘14.11.30	일방	2,567	2/2	2	2			민자/㈜용마터널
2	우면산	‘03.12.31	일방	1,967/1,900	2/2	2	2			민자/(우면산 인프라웨이(주)
3	홍지문	‘99.6.30	일방	1,890	3/3	2	2			공단
4	위 례	‘14.11.30	일방	1,814	2/2	2	2			동부 (U-Type포함 2,362m)
5	정 릉	‘99.1.31	일방	1,650	3/3	2	2			공단
6	남산2호	‘70.12.24	대면	1,620	양방2	2	2	2	2	서부
7	남산1호	‘70.8.15 /‘94.2.26	일방	1,530	2/2	2	3	2	2	서부
8	남산3호	‘78.3.31	일방	1,280	2/2	2	3	3	2	서부
9	구 룡	‘98.4.30	일방	1,180	2/2	2	2			공단
10	북 악	‘71.8.31 /91.12.7	일방	810	2/2	3	3			북부
11	구 기	‘80.12.29	일방	610	2/2	3	3			북부
12	호암2	‘00.12.28	일방	605/ 581	2/2	3	4			남부 (서울시 구간 310/281)
13	상 도	‘82.12.31	일방	566	2/2	3	3			남부
14	금 화	‘79.8.16	일방	555	2/2	3	3	3	3	서부
13	ㅇㅇ 지하차도
14	△△ 지하차도

※ 현재 공사중인 터널 및 지하차도는 설계서(보고서)의 주행거리(예상교통량× 연장길이)를 참고하여 방재지침 개정(안)에 따라 위험도지수 산정기준 변경에 따른 방재등급 재산정

※ 방재지침 개정(안)에 따라 위험도지수 산정기준 변경에 따른 방재등급 재산정

[참고] 방재지침 개정(안) 규정 참고

2.3.1 터널 등급구분

2.3.2 터널 위험도지수 산정기준