문서번호	행정관리과-9325
결재일자	2018.9.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	행정관리과장		영등포아리수정수센터소장
협 조

병물아리수 생산설비 배관세정 계획

2018. 9.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

병물아리수 생산설비 배관세정 계획

병물아리수 생산설비 배관세정을 실시하여 건강하고 맛있는 병물아리수를 생산하고 NSF심사 대비에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시설현황

구 분	영등포아리수정수센터 병물 생산시설
준공년도	2010년 10월
시설능력	2,100만병/년(96천병/일)
생산시설	2개 생산라인
저장탱크	충진수 2개, 세척수 1개
저장수량	12,000ℓ×3
배관재질	STS316L(ASTM)

Ⅱ		탱크 및 배관세정

목    적 : 병물생산설비의 저장탱크 청소등은 실시하여 왔으나,              NSF심사 항목으로 배관세정도 포함됨에 따라                저장탱크 및 송수배관등이 정밀 세정이 필요함.

배관세정공법 : WASH(Water Air Shot)공법

	압축한 공기(압축에어)를 단속적으로 관내에 투입 물과 혼합된 기포가 터질 때 발생하는 고주파를 이용하여 관내에 부착된 녹이나 슬라임(점액질),스케일등의 이물질을 제거하는 공법

장    점 : 약품을 사용하지 않아 부유 잔조물이 없으며                    작업시간이 짧다.

배관세정 단계별 작업내역

작업 준비단계

에코워셔 순환세정장치(EWCC-160)토출구 연결

고주파세정기(C-Box)노즐 순환세정장치에 연결

냉각수 배관의 오염도에 측정 및 냉각수 세정희석액을 탱크에 공급

세정실시 단계

순환펌프 가동 순환 후 정기적 세정장비 가동

순환탱크의 배관내 오염물질 배출상태 확인 및 순환

세정 마무리 단계

배관내의 세정용액 완전 배수

정수 공급하며 배관 린싱 실시

고주파 세정 실시하여 이물질 완전제거

배관내부 점검 및 설비복구

Ⅲ		계약방법

계약업체 : *******

*************************

계약방법 : 1인 전자수의계약

수의계약 사유 : 추정가격이 2천만원이하 이며, 병물아리수의 안정하고 깨끗한 생산을 위하여 약품사용을 하지 않고 잔조물이 없는 공법으로 배관이나 설비에 손상이 가지않는  배관세정 공법

수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제25조4항마호,동조5항나호(특허공법에 의한 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우)

소요예산 : 금4,650,000원(금사백육십오만원)/부가세포함

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비