별첨1		주보 서식

□ 보고부서 : 서울특별시 도시안전본부 보도환경개선과

○ 소관부서 및 담당자 : 지하도상가팀 신오기(shibwk@seoul.go.kr.)

※ 연락처 : 02-2133-8122, *************

□ 주보 보고서식 (통계사항은 붙임 엑셀서식과 통일)

<1> 자율점검 추진상황

□ 점검 추진실적(2015.3.17 ~ 3.23)

(단위 : 명, 개소, %)

구 분		점검계획	점검실적	점검률(%)
계		8	16	100
교통 안전 분야	25	8	8 / 16	100
	특정외 시설(12)	5	5 / 7	100
	특정대상시설(13)	3	3 / 9	100
기타	75	0	0 / 0	0
	엘리베이터(7)	0	0 / 0	0
	에스컬레이터(50)	0	0 / 0	0
	휠체어리프트(18)	0	0 / 0	0

□ 주요 점검결과

○ 지하도상가내 전기설비 안전(법정)점검 시행 : 8개소

- 종로4가, 영등포역, 소공, 신당, 시청광장, 을지로2, 3, 4

○ 해빙기 대비 지하도상가 분야별 점검 실시

- 보도, 출입구 등 외부계단 마감재 이상유무 확인

- 분전반 부하관리 점검

- 냉각탑, 실외기, 환기탑 등 지상시설물 이상유무 점검

- 소방시설 수신반 및 소방펌프, 휴대용조명등 점검

- 기계설비 펌프 모터 안전점검

□ 주요 조치사항

○ 터미널상가 출입 외부계단(10개) 배수구 주변 준설작업 요청

(서초구청 문서발송)

○ 기타사항(엘리베이터 등)은 3월 25일 이후부터 월정기 점검

실시(예정)

○ 회현 5번 출입구 계단 배수로 이물질 제거 및 통수

○ 회현 지상 냉각탑 내부 쓰레기 적치 청소

○ 명동역 출입문 힌지 불량 정비 완료

○ 영등포역 출입구 계단 배수로정비 완료

□ 수범사례 및 기타

○ 특이사항 없음

<2> 민관합동점검 추진상황

□ 점검 추진상황(2015. 3. 17. ~ 3. 23)

(단위 : 명, 동, %)

구 분		점검인원			점검계획			점검실적			점검률(%)
		소계	공무원*	민간전문가	소계	공공시설	민간시설	소계	공공시설	민간시설	소계	공공시설	민간시설
계(25)		24	24	-	8	8	-	8	8	-	32.0	32.0	-
교통 안전 분야	특정 외 시설(12)	15	15	-	5	5	-	5	5	-	23.0	23.0	-
	특정대상시설(13)	9	9	-	3	3	-	3	3	-	23.0	23.0	-
계(75)		0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
기타	엘리베이터(7)	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	에스컬레이터(50)	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	휠체어리프트(18)	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-

□ 주요 점검결과

○ 한국전기안전공사 법정점검 실시 : 8개소

○ 대상 : 종로4가, 영등포역, 소공, 신당, 시청광장, 을지로2, 3, 4

□ 주요 조치사항

○ 전기분야 안전점검 실시 결과 즉시 조치사항 없음

○ 전기분야 안전진단 보고서 수령후 미비사항 보완(예정)

□ 수범사례 및 기타

○ 없음

사   진   대   지

천장재 내부 확인(점검구)	화재수신반 기능 점검
소방펌프 외관 점검	소방펌프 축 패킹상태 점검 정비
계단앞 배수로 점검청소실시(영등포역)	계단 외부 마감벽체 점검(종로5가)

사   진   대   지

출입구계단 배수로 이물질 제거 및 통수(회현)	출입문 힌지 정비 실시(명동역)
냉각탑 내부 쓰레기 적치 청소 전	냉각탑 내부 쓰레기 적치 청소 후(회현)
터미널상가 외부 출입 계단	계단 배수구 준설 필요(터미널상가)
휴대용비상조명등 점검	분전반 부하 측정