봉은사 지하철역 간 지하 연결통로 개설요청

시장님과 봉은사 주지스님 면담(2014.02.06.) 시 요청한 『봉은사와 지하철역간 지하연결통로 개설요청』에 대해 봉은사 관계자와의 현장 확인 및 면담 결과를 보고 드림

면담 개요

면 담 일 : 2014.02.12.(수) 15:00

면 담 자 : 봉은사 종무실장 박종학, 행정관 명훈재

문화관광디자인본부 종무팀장 강남태 외 1

도시철도토목부 9호선2과장 김영흠 외 1

면담장소 : 봉은사 (종무실)

봉은사 요청사항 및 답변 내용

봉은사 요청사항

- 현재의 지상 주차장에 향후 지하5층(부대시설 및 주차장)규모의 건축물을 신축하여 봉은사 지하 부대시설과 지하철 929정거장, 코엑스를 지하로 연결하는 봉은사 중장기 발전 개발계획과 연계하여 출입구 개념이 아닌 청담역 수준의 지하연결통로 설치를 요청하는 사항임

1안) 929정거장~봉은사~코엑스 지하연결통로 설치(T자형)

2안) 봉은사 ~ 코엑스 지하연결통로 설치(봉은사로 횡단)

코 엑 스

봉 은 사

(주차장)

929정거장

연장 : 200m

1안

연장 : 35m

2안

답변 내용

1안)에 대한 답변

- 봉은사측에서 요청(계획)하는 규모의 청담역 지하연결통로는 폭이 10m 로서

- 현재 929정거장의 지하연결통로 설치 가능 폭은 3.5m에 불과하며, 정거장구조물 시공이 완료(2012.09월)되어 봉은사측에서 계획하는 연결통로 설치는 불가한 실정임을 설명하여 이해 설득함

평 면 도	단 면 도
폭 3.5m 1번 출입구	#1번 출입구 3.3m 3.5m 0.6 0.5 환기덕트 공조기계실 연결 통로 보도 차도

2안)에 대한 답변

- 봉은사측에서는 코엑스와 지하로 연결되는 통로설치를 최우선으로 계획하고 있어 1안의 대안으로 봉은사로를 횡단하는 코엑스와의 연결통로 설치를 검토하고 있으나

- 봉은사로 지하에 지하철 9호선 본선 터널과 하수암거(2m×2m), 광역상수도(2200mm×2열) 등 대형 지하시설물이 매설 되어 있어 지하 시설물과의 간섭에 따른 시공가능 여부를 종합적으로 검토하여 지하연결통로 계획을 수립하여야 할 사항이므로

- 지하철 공사 중 작성된 지하시설물 현황을 우리본부에서 제공하여 주는 것으로 협의 하고 공사비 관계는 봉은사와 코엑스간 협의 할 사항임을 안내

조치계획

우선 붙임의 지하매설물도 현황을 봉은사측에 제공하였으며 향후 봉은사 개발계획 수립 시 적극 협조하고자 함

<봉은사 인근 지장물 도면>