인화물질 보관함 제작·설치 가이드라인

1. 현황 및 문제점

□ 산불캠페인 등의 행사시 종이 또는 목재 BOX 등으로 임시 제작하여 사용

□ 서로 다른 형태, 색채, 재료의 인화물질 보관함으로 일관성 결여 및 산림과

어울리지 않는 소재의 사용

□ 인화물질 보관함의 노후로 인하여 보수 정비 필요

2. 기본방향

□ 인화물질 보관함을 주요 등산로 입구에 제작·설치하여 화기 단속에 활용

- 입산자 실화 및 담뱃불·불장난 등이 산불발생원인의 대부분을 차지

□ 화기 보관함 내부가 보이는 투명재료를 사용하여 입산자 스스로가

소지한 인화물질(라이터·성냥, 담배 등)을 보관토록 하여 산불 피해요인 제거

□ 유사한 재질·규격 적용으로 일관성 부여 및 산림경관 개선

3. 제작방법

□ 재료 및 도구

- 투명 PC/폴리카보네이트, 방수합판, 30*30각재(내부), 40*40각재(기둥)

- 목공용 공구(테이블쏘, 각도톱, 드릴프레스, 줄자, 피스, 실리콘 등)

□ 규격

- 보관함 30cm×30cm×40cm(가로×세로×높이) 내외, 기둥 85cm, 전체 125cm

- 목재 색상은 고궁갈색 160-97, 글씨체는 윤고딕 330

※ “도시공원 안내체계 개선매뉴얼” 적용

□ 제작과정

- 빗물 투입 방지 위해 상단부는 구멍 없이 완전 덮개로 처리하고 측면에 인화물질

투입구를 설치(기둥은 현장여건에 따라 변형하여 적용)

- 오일스테인으로 마감 처리하여 오랜 기간 유지할 수 있도록 함

- 스텐레스 경첩을 체결하여 개폐가 용이하도록 조치

4. 인화물질 보관함 제작·설치 예시