	2014. 04.17(목) 조간용
	이 보도자료는 2014년 4월 16일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
							보도자료
담당부서 : 상수도연구원 물순환연구과 도시안전실 물재생계획과					상수도연구원	수도연구부장	최영준	3146-1810
						물순환연구과장	이수길	3146-1850
						담 당 자	신풍식	3146-1851
					도시안전실	물재생계획과장	이진용	2133-3780
						하수정비팀장	심형보	2133-3794
사진없음 □ 사진있음 ■				매수 : 6매		담 당 자	신중선	2133-3795
서울시, ‘하수냄새 해결방안 아이디어 공모’ - 국내외 포털 온라인 사이트에 하수냄새 현황 및 문제점 네티즌과 공유 후, 하수냄새 해결 아이디어 공모를 통한 해결 방안 마련 · 포털사이트에서 서울하수냄새를 검색한 후 댓글 (아이디어제목 및 내용)작성으로 공모 - 공모의견에 대한 전문가 검토 후 우수제안 선정 - 우수제안 중 적용가능한 저감방안 실증사업 후 확대 여부 검토

□ 서울시는 4월17일부터 7월31일까지 국내외 포털․온라인 사이트에     하수냄새 해결 아이디어를 공모한다.

○ 서울시는 하수냄새저감을 위하여 정화조 공급주입장치공급 설치 및

하수관개량을 통하여 하수냄새저감 노력을 하고 있으나 하수냄새

민원은 증가하고 있어 하수냄새에 대한 서울시 현황 및 문제점을 국내외 포털․온라인사이트를 통해 네티즌과 공유 한 후 아이디어를 공모하여 하수냄새를 해결하고자 한다.

□ 응모자격은 시민, 대학생, 산업체, 연구소등 누구나 할 수 있으며,     응모 주제는 하수냄새 저감 방안에 대한 전 분야이다.

□ 접수 및 공모방법은 포털사이트에서 서울하수냄새(국외: Seoul sewer

odors)를 검색한 후 댓글 작성(아이디어 제목 및 내용)으로 공모하면 된다.

※포털사이트 : 네이버 지식인 및 블로그, 다음아고라 및 지식,

페이스북, 블로그 위키, 구글 블로거

□ 접수된 아이디어는 전문가 검토 후, 우수 아이디어를 선정하여 시장     표창 및 시상품을 지급하며, 우수 아이디어 중 실증사업 선정 시       테스트베드제공 및 황화수소측정기술을 지원한다.

또한, 실증사업 결과 효과 우수 시 사업을 확대 할 계획이다.

□ 아이디어공모 관련 문의는 포털사이트에 댓글 작성 및 서울시 상수도 연구원 물순환연구과(☎ 3146-1851)로 하면 된다.

□ 구아미 서울시상수도연구원장은 “ 국내․외포털 사이트에 서울시 하수냄새 현황 및 문제점을 시민들과 공유하고, 시민들의 아이디어로 문제를 해결하는 방식은, 공유와 소통 그리고 집단지성의 활용이라는 측면에서 매우 의미 있는 시도라고 생각하며, 시민들의 많은   공모를 당부” 한다. 고 말했다.

붙임 1. 아이디어 공모 포스터 1부.

2. 서울시 하수냄새 현황 및 대책 1부. 끝.

<붙임 1>

아이디어 공모 포스터

<붙임 2>

서울시 하수냄새 현황

일반 현황

서울시는 면적 605.19㎢, 인구 10,413천명의 거대도시로, 10,392㎞의 하수관로와 일평균 439만㎥의 하수를 처리하는 4개의 물재생센터가 있습니다.

하수관로는 합류식 9,104㎞(87.6%), 분류식 820㎞(7.9%), 차집관로 468㎞(4.5%)로 복잡하게 구성되어 있습니다.

특히, 외국의 다른 도시와는 달리 개인하수처리시설인 정화조 600,000여개가 서울시 전역에 산재되어 있습니다.

이러한 하수처리 및 관로시스템은 시민의 안전과 쾌적한 생활을 위하여  꼭 필요한 사회기반시설이지만, 이로 인하여 하수냄새가 발생하여 시민들의 쾌적한 생활을 방해하고 민원을 야기하고 있습니다.

서울시 하수냄새 민원은 2010년 1,753건,  2011년 2,567건,  2012년 3,135건, 2013년 3,079건으로 매년 증가하고 있으며, 하수냄새 민원의 79%는 하수관로에서 발생하고 있습니다.

하수냄새민원 또한, 서울시 전역에서 나타나고 있어 하수냄새를 줄이기 위한 대책이   절실히 요구되고 있습니다.

< 하수냄새 민원 년도별 발생건수 >

하수냄새원인

빌딩, 아파트 등의 정화조 및 배수조 오수 펌핑 시 와류발생으로 주변 거리에서 코를 찌르는 하수냄새가 발생하고, 재래시장, 저지대 하수관로의 경사부족으로 유기물이 퇴적‧부패되어 하수관로 단차 지점에서 수중의 황화수소가 공기 중으로 확산되기도 합니다.

또한, 오수가 모이는 차집관로 주변에서도 냄새가 발생하고 있습니다.

서울시 하수냄새 저감 노력

대형빌딩의 정화조 및 배수조에 공기공급장치를 설치하여 하수냄새 발생 원인을 제거하고, 하수관로에 퇴적물이 쌓이지 않도록 노후불량 하수관로를 지속적으로 정비하여 최소유속을 확보하고, 관로 내 퇴적물을 청소 및 준설하여 하수냄새 발생을 예방하고 있습니다.

또한, 하수냄새가 하수관로 밖으로 배출되지 않도록 빗물받이 구조개선 및 악취차단장치 설치, 차집관로 가림막 설치 등의 노력을 하고 있습니다.

이러한 서울시의 하수냄새 줄이기 노력에도 하수냄새가 제거되지 않고 현안문제로 대두되고 있는 실정입니다.

< 서울시 하수냄새 발생원인 및 저감 방안 >

서울시 하수냄새 해결방안에 대한 전문가 의견

서울시의 하수냄새 민원은 증가추세로 하수관로에서 약 79% 발생하며, 정화조 오수   펌핑 방류 시 합류식 하수관로의 맨홀과 빗물받이 등에서 심한 하수냄새가 발생하고 있습니다.

하수냄새 전문가들은 하수냄새를 줄이기 위해서는 서울시에서 추진하고 있는 정화조 공기공급 장치 확대설치 및 건물 소유자의 배수설비 청소 등 관리 의무화가 필요하다고   조언합니다.

현재 서울시의 하수냄새관리의 한계점 및 애로사항

대부분의 하수관로가 합류식이고,  600,000여개의 정화조가 주거 및 상업지역 등 서울시   전역에 산재되어, 생활 속에 하수냄새가 상존하고 있습니다.

이를 해결하기 위해 하수관로를 분류식으로 변경 할 경우, 막대한 비용과 기간이 소요되고, 공공시설이 아닌 정화조 등 개인배수시설도 정비해야 한다는 데에 서울시 하수냄새 줄이기 정책 수행의 어려움이 있습니다.

이에 여러분들의 지혜를 모아 하수냄새를 줄여보고자 하오니, 많이 응모하시어 하수냄새 없는 쾌적한 서울 만들기에 힘을 보태주시기 바랍니다.