보도점검 결과

위치 : 서소문로 139 동림빌딩 앞	지적사항 : 횡단보도 턱 낮춤 정비
위치 : 서소문로 135 연호빌딩 앞	지적사항 : 횡단보도 턱 낮춤 정비
위치 : 서소문로 133 앞	지적사항 : 보도블록 파손
위치 : 서소문로 129 ~ 서소문로 131-1 사이	지적사항 : 차량진출입으로 보도블록 파손 (파손방지 위해 차도용 블록으로 정비)

위치 : 서소문로 125 ~ 서소문로 117 사이	지적사항 : 아스팔트 포장 파손
위치 : 시청역 10번 출구 앞	지적사항 : 횡단보도 구간 빗물받이 이설
위치 : 서소문로 113 앞	지적사항 : 보도블록 덜컹거림
위치 : 서소문로 111 앞	지적사항 : 보도블록 파손

위치 : 서소문로 11길 2 ~ 서소문로11길 1 사이	지적사항 : 아스팔트 침하․파손, 경계석 파손
위치 : 서소문로 110 앞	지적사항 : 보도블록 정비
위치 : 서소문로 116 ~ 서소문로 120 사이	지적사항 : 아스팔트 및 칼라 아스콘 파손
위치 : 세종대로 83 옆 (근린생활시설 신축공사 현장 앞)	지적사항 : 보도블록 파손

위치 : 세종대로 73 태평로빌딩 앞	지적사항 : 보도블록 파손
위치 : 세종대로 55 부영빌딩 앞 일대	지적사항 : 보도블록 파손
위치 : 세종대로 55 부영빌딩 앞 일대	지적사항 : 보도블록 파손
위치 : 세종대로 55 부영빌딩 앞 일대	지적사항 : 보도블록 파손

위치 : 세종대로 76-1 ~ 세종대로 78 사이	지적사항 : 차량진출입으로 보도블록 파손
위치 : 을지로입구역 7번 출구 앞	지적사항 : 보도블록 파손
위치 : 을지로입구역 8번 출구 앞	지적사항 : 보도블록 파손
위치 : 서소문로 114 앞	지적사항 : 가로수 보호판 경계석 돌출 ※ 덕수궁길9(현진빌딩)에서 세종대로89(GS25덕수점) 간 이면도로의 보도 및 차도 전면 재정비 요망

위치 : 세종대로 89 앞	지적사항 : 보도블록 파손 ※ 덕수궁길9(현진빌딩)에서 세종대로89(GS25덕수점) 간 이면도로의 보도 및 차도 전면 재정비 요망
위치 : 서소문로 141 앞	지적사항 : 경계석 파손 ※ 덕수궁길9(현진빌딩)에서 세종대로89(GS25덕수점) 간 이면도로의 보도 및 차도 전면 재정비 요망
위치 : 서소문로 141 앞	지적사항 : 아스팔트 및 노면표시 파손 ※ 덕수궁길9(현진빌딩)에서 세종대로89(GS25덕수점) 간 이면도로의 보도 및 차도 전면 재정비 요망

위치 : 시청역 11번 출구	지적사항 : 보도블록 파손 ※ 보도 경사가 심하여 미끄럼 저항성이 큰 자재로 정비 필요
위치 : 서소문로 125 앞	지적사항 : 보도블록 돌출
위치 : 서소문로 117 ~ 서소문로 125 사이	지적사항 : 아스팔트 파손
위치 : 서소문로 115 한산빌딩 앞	지적사항 : 보도블록 파손 및 요철

위치 : 서소문로 113 대영빌딩 앞	지적사항 : 보도블록 덜컹거림
위치 : 서소문로 116 유원빌딩 앞	지적사항 : 보도블록 요철
위치 : 서소문로 120 앞	지적사항 : 맨홀 손잡이 돌출로 안전사고 우려
위치 : 서소문로 136 앞	지적사항 : 맨홀(작업구) 미끄럼 발생으로 낙상 우려

위치 : 서소문로 138 대한일보빌딩 앞	지적사항 : 맨홀(작업구) 미끄럼 발생으로 낙상 우려
위치 : 서소문로 124 서소문2청사 앞	지적사항 : 보도블록 침하
위치 : 서소문로 124 서소문2청사 앞	지적사항 : 보도블록 파손
위치 : 세종대로 73 태평로빌딩 앞	지적사항 : 보도블록 파손

위치 : 세종대로 50 흥국생명빌딩 앞	지적사항 : 점형블록 불량
위치 : 세종대로 76-1 앞	지적사항 : 보도블록 요철
위치 : 을지로 6 재능교육빌딩 앞	지적사항 : 보도블록 파손
위치 : 을지로 6 재능교육빌딩 앞	지적사항 : 보도블록 파손

위치 : 을지로 19 삼성빌딩 앞	지적사항 : 보도블록 파손
위치 : 소공로 94 오씨아이빌딩 앞	지적사항 : 보도블록 파손 및 요철
위치 : 소공로 88 한진빌딩 앞	지적사항 : 보도블록 파손
위치 : 소공로 112 앞	지적사항 : 보도블록 파손