보도 설계 지도점검 사업설명서(사업개요)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)

○ 사업목적 : 남부순환로와 강남순환도로를 연결하여 남부순환도로의 기능

향상으로 상습정체 해소 및 동서방향의 간선도로 확충에 따른

교통편익 증진

○ 사 업 비 : 212,886백만원

○ 사업기간 : 2010. 10. 05 ∼ 2023. 12. 31

○ 발 주 자 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 설 계 사 : 극동엔지니어링(주)

○ 보도공사 사업개요

- 위치 : 서울특별시 관악구 신림동 1668 ~ 신림동 1569

(Sta. 0+070 ~ 1+400)

- 폭 : 2.3 ~ 6.3m, 연장 : 1,374m, 면적 : 5,314㎡

- 보도재질 : 투수블럭

□ 설계도면

○ 서울시 □보도공사 상세설계 표준도□ 수준의 설계도면 작성

○ A3(횡) 제본 후 1부 제출

□ 공사시방서

○ A4(횡) 제본 후 1부 제출