『보라매 무장애 친화공원 조성』관련

바닥사인 디자인 자문 결과

□ 자문개요

❍ 일    시

- 1차 : 2014. 2. 19(수), 10:00 ~ 11:00

- 2차 : 2014. 2. 24(월), 10:00 ~ 11:00

❍ 장    소 : 디자인정책과

❍ 참 석 자 : 디자인정책과 2명, 시공사 1명, 담당

❍ 자문내용 : 보라매공원 내 바닥사인 디자인 자문

□ 자문의견

1차 시안
	- 국제표준 또는 한국표준 픽토그램 사용 권장(공원의 올바른 사례가 될 수 있도록 공공성 확보) ※ 국제표준과 한국표준에 없는 항목(보행자우선, 자전거충돌 관련 등)은 표준에 있는 픽토그램을 활용하여 제작할 것 - 픽토그램 비율 조정 금지 ※ 공간에 따라 임의로 비율을 조정하지 말 것. 반드시 100%로 사용 - 픽토그램과 타이포가 일치하도록 명확하게 조정, 불필요한 타이포 제거 ※ ex)‘좌우확인’ ‘위험’ ‘자전거 천천히’가 동시에 들어가는 것은 불필요. 전달하고자 하는 의미를 명확하게 표현해주는 단어로 정리 - 서울남산체 사용 ※ 바닥에 설치되는 사인의 인지성을 높이기 위해 고딕계열의 서울남산체 사용 - 사각 형태의 띠와 면으로 디자인(안) 만들기, 컬러는 1가지로 통일

2차 시안
	- 픽토그램 비율 조정 금지 ※ 휴게공간 지점, 충돌주의의 픽토그램의 비율이 100%가 아님. 최종 조정 바람.
결론	➡ 위 두가지 안으로 제안드립니다. A안과 B안의 소재의 특징 등이 있으니 부서내에서 최종 검토하시고 결정하시기 바랍니다.

□ 검토결과

❍ 디자인 정책과 자문의견 관련 부서 내 검토결과 유지관리 및 시인성 확보에 2차시안의 B안이 적합하다고 판단

❍ 픽토그램의 비율을 100%로 최종 조정하여 시공 반영