보문2구역 소공원 조성계획결정(변경)조서

보문2구역 소공원 조성계획결정(변경)조서

1. 총괄표 (위치 : 서울특별시 성북구 보문동 60-28번지 일원)

구 분		부지면적 ( ㎡ )		시설면적 ( ㎡ )		건 축 물			공작물 (기)		비 고
		변경전	변경후	변경전	변경후	동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )	변경전	변경후
계		903.0	953.0	180.54	163.27				57	20
기반 시설	소 계	130.43	145.03	130.43	145.03
	광 장	65.45	106.18	65.45	106.18
	도 로	64.98	38.85	64.98	38.85
조 경 시 설		42.66	9.24	42.66	9.24				37	1
휴 양 시 설		7.45	9.00	7.45	9.00				10	9
교 양 시 설		-	-		-
편 익 시 설		-	-		-
관 리 시 설		-	-		-				10	10
녹지 및 기타		722.46	789.73		-
시 설 율 (법정20%)		(163.27 / 953.0) × 100 = 17.13 %
건 폐 율		-

2. 시설조서

구 분			변 경 전							비 고
		부호	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
							바닥면적	연면적
합 계			903.00	180.54		57개소			57
기반 시설	소 계		130.43	130.43
	광 장	가	65.45	65.45
	도로		64.98	64.98
조경 시설	소 계		42.66	42.66		37개소	-	-	37
	파고라	①	15.23	15.23	철재 +목재	1개소	-	-	1
	디딤석	②	27.43	27.43	석재	36개소			36
휴양 시설	소 계		7.45	7.45		10개소			10
	평의자	③	-	-	철재 +목재	4개소			4	파고라 하부4기
	등의자	④	4.21	4.21	철재 +목재	5개소			5
	앉음벽	⑤	3.24	3.24	목재+석재	1개소			1	8.11m
관리 시설	소 계		-	-		10개소			10
	수목투사등	⑨	-	-		2개소			2
	공원등	⑩	-	-		4개소			4
	안내판	⑪	-	-		2개소			2
	CCTV	⑫				1개소			1
	경계용휀스	⑬				1개소			1	71.74m
녹지 및 기타	소 계		722.46	-
	녹지		722.46	-

구 분			변 경 후							비 고
		부호	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
							바닥면적	연면적
합 계			953.0	163.27		20 개소			20
기반 시설	소 계		145.03	145.03
	광 장	가	40.73	40.73
		나	65.45	65.45
	도로		38.85	38.85
조경 시설	소 계		9.24	9.24		1개소	-	-	1
	파고라	①	9.24	9.24	철재 +목재	1개소	-	-	1
휴양 시설	소 계		9.00	9.00		9개소			9
	평의자	③	-	-	철재 +목재	4개소			4	파고라 하부4기
	등의자	④	3.54	3.54	철재 +목재	4개소			4
	앉음벽	⑤	5.46	5.46	목재+석재	1개소			1	13.9m
관리 시설	소 계		-	-		10개소			10
	수목투사등	⑨	-	-		2개소			2
	공원등	⑩	-	-		4개소			4
	안내판	⑪	-	-		2개소			2
	CCTV	⑫				2개소			2
녹지 및 기타	소 계		789.73	-
	녹지		789.73	-

3. 도로조서

◦ 변경전

구 분	등 급	류 별	번 호	폭 원 (m)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
합 계					54.15	64.98
신 설	소계				54.15	64.98
	산책로	소1로	1	1.2	54.15	64.98	연결로	광장	사업지구 경계

◦ 변경후

구 분	등 급	류 별	번 호	폭 원 (m)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
합 계					43.2	38.85
신 설	소계				43.2	38.85
	산책로	소1로	1	1.4	7.7	11.04	연결로	광장1	사업지구 경계
		소2로	2	2.0	35.5	27.81	연결로	광장1	사업지구 경계