보안등 LED 교체사업 계획서

【구로구청  도로과】

1. 사업개요

❍ 위    치 : 구로구 관내 15개동

❍ 사업기간 : 2015. 04 ∼ 2015. 09

❍ 사 업 비 : 총 1000백만원

총 계	시 비	구 비	민간자금
1000	300	-	700

2. LED조명 설치현황

총 조명개수 ①	LED조명 개수 ②	기존 조명개수
		메탈등 ③	나트륨등 ④	LED ⑤	형광등 ⑥	기타조명 ⑦
8,918	-	5,008	3,562	196	152	-

※ 총 조명개수① = ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦

3. 사업현황

❍ 설치사유

- 방전등(NH100W,MH70W) 수명이 짧고 부점등 발생률이 많아 효율이 우수하고 장수명인 LED등기구로 교체하여 원전하나줄이기 사업에 동참하고 전기요금 절감

❍ 보안등 LED조명 교체 계획   (※ 신설은 제외임)

- (교체대상) 기존조명

설치위치	설치현황	설치일시	비 고
구로구 관내 15개동	나트륨등 100W × 1,214등 메탈등 70W × 836등	2006년 이전 2010년 이전

- LED조명 교체 계획

구 분	교체계획	용 도	비 고
도로조명	나트륨등 100W → LED50W이하 1,214등 메탈등 70W → LED50W이하 836등	보안등

❍ 사 업 비

구 분	설치위치	산출내역(천원)
		재료비 (LED구매비)	설 치 비	기 타
계
예)보안등	예) ○길
	예) ○길

※ 산출내역은 상세하게 기술바람(우리은행 SPC 활용시는 미 작성)

4. 사업효과

❍ LED조명 교체 효과

- 전력사용량 절감량 :  0.104MWh/월

- 전력비용 절감 : 4,420천원/월  단가 : 42.5원/W)

구 분	기존조명					LED조명			전력절감량 (KWh/월) (①-②)
	구분	수량(등)	용량	조명 시간 (h/일)	①전력 사용량 (MWh/월)	수량(등)	용량	②전력 사용량 (MWh/월)
도로조명	보안등	2,050	207Kw	-	0.207	2,050	103kw	0.103	104

5. 현 황 사 진