보안등 LED 교체사업 계획서

【서울특별시 중구청  도로시설과】

1. 사업개요

❍ 위    치 : 중구 관내

❍ 사업기간 : 2015. 3. ~2015. 10.

❍ 사 업 비 : 총 1,000백만원

총 계	시 비	구 비	민간자금
1,000	300		700

2. LED조명 설치현황

총 조명개수 ①	LED조명 개수 ②	기존 조명개수
		메탈등 ③	나트륨등 ④	LED ⑤	형광등 ⑥	기타조명 ⑦
12,623	784	9,358	1,997	484

※ 총 조명개수① = ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦

3. 사업현황

❍ 설치사유

- 고용량 나트륨등이 많은 중구 보안등을 대상으로 저용량 LED등으로 교체하여 에너지 이용 합리화 사업에 기여하고, 원전하나 줄이기 사업에 동참

- SEPTED 설계반영으로 여성이 안심할 수 있는 밤거리 조성 및 도심의 빛공해 방지 설계를 통한 최소화로 삶의 질 개선

❍ 보안등 LED조명 교체 계획   (※ 신설은 제외임)

- (교체대상) 기존조명

설치위치	설치현황	설치일시	비 고
도로 및 주택가 이면도로	보안등 나트륨 150W 보안등 메탈 100W 보안등 메탈 200W	2008년 이전 2008년 이전 2010년 이전

- LED조명 교체 계획

구 분	교체계획	용 도	비 고
보 안 등	나트륨 150W→50W 1,100등 메탈 200W→50W 300등 메탈 100W→50W 500등	도로 및 주택가의 이면도로 야간조명

❍ 사 업 비

구 분	설치위치	산출내역(천원)
		재료비 (LED구매비)	설 치 비	기 타
계	관내
예)보안등	예) ○길
	예) ○길

※ 산출내역은 상세하게 기술바람(우리은행 SPC 활용시는 미 작성)

4. 사업 효과

❍ LED조명 교체 효과

- 전력사용량 절감량 :  64.8MWh/월

- 전력비용 절감 : 7,371천원/월 단가 : 보안등 42.6원 가로등(을) 100원/KWh)

구 분	기존조명					LED조명			전력절감량 (KWh/월) (①-②)
	구분	수량(등)	용량	조명 시간 (h/일)	①전력 사용량 (MWh/월)	수량(등)	용량	②전력 사용량 (MWh/월)
보안등	나트륨	1,100	150W	12	59.4	1,100	50W	19.8	39.6
보안등	메탈	300	200W	12	21.6	300	50W	5.4	16.2
보안등	메탈	500	100W	12	18	500	50W	9	9

5. 현황 사진

[명동 지역 골목 전용주]      [주택가 보안등]        [주택가 통합 보안등]