보완사항 조치결과

보완 사항		조치 내용
	자동차놀이터 입구 기존구간과 금회 신규 설치된 구간 사이 턱이 제거되지 않아 휠체어 등의 접근시 전복의 우려가 있으므로 이를 2cm이하로 낮춰 주시기 바랍니다.		정비 완료
	자동차놀이터 진입로 잔디블록 시공으로 휠체어를 이용하는 장애인 및 유모차에 유아를 동반한 이용자의 진입에 어려움이 예상되므로 진입로의 바닥 마감재의 평탄하게 재시공하기기 바랍니다.		정비 완료

보완사항 조치내용

보완 사항		조치 내용
	자동차놀이터 내 일부 보행로구간의 마감재의 표면이 고르지 않아 휠체어 이용 장애인 및 유모차에 유아를 동반하는 이용자의 보행에 어려움이 예상됨 (바닥마감재 교체 권장)	- 주 보행로구간이 아닌 시각장애어린이들이 맨발로 걸으면서 촉감을 체험하기 위해 조성 ※ 과천시장애인편의시설기술지원센터 협의완료
	자동차놀이터 내 일부 보행로 구간에 잔디블록 사용으로 휠체어 이용 장애인 및 유모차에 유아를 동반하는 이용자의 보행에 어려움이 예상됨 (바닥마감재 교체 권장)	- 주 보행로구간이 아닌 시각장애어린이들이 맨발로 걸으면서 촉감을 체험하기 위해 조성 ※ 과천시장애인편의시설기술지원센터 협의완료