보완사항 조치결과

시설위치	보완내용	사 진	조치사항 및 의견
하늘열차앞 바닥	배수상태 불량		- 폭우(80mm)로 일시 병목 현상이 있었으나, 원활히 배수됨
스윙거 기계실	배수상태불량 (기계실 하부로 유입)		- 자연배수 가능
범퍼카 장	물이튀어 바닥면 유입		- 범퍼카 입구에 아크릴판 설치 등 보강 필요(운영사)
범퍼카장	나가는곳 물고임		- 범퍼카 입구에 아크릴판 설치 등 보강 필요(운영사)

보완사항 조치결과

시설위치	보완내용	사 진	조치사항 및 의견
슈퍼점퍼	입구주변 물고임		- 빗물받이 추가설치 완료 사면에서 유출된 토사로 인해 배수관로가 막혀 물고임 발생 우천시 배수로 관리 필요
슈퍼점퍼 후면부	물고임 심함		사면에서 유출된 토사로 배수관로가 막혀 물고임 발생 우천시 배수로 관리 필요
슈퍼점퍼	시설내부 물고임		슈퍼점퍼 주변 배수관로 막힘으로 물고임 발생 - 자연배수가능
수퍼점퍼 옆면	법사면 토사 유출		- 사면 측구(배수로) 막힘으로 사면내 우수 유입으로 토사유출 - 토사제거 등 조치 완료

보완사항 조치결과

시설위치	보완내용	사 진	조치사항 및 의견
펀하우스 옆	옹벽부 토사유출		- 토사제거
바이킹	기둥부분 물고임		- 자연배수 가능
바이킹	시설내부 물고임		- 사면 유입수 차단 (조적쌓기) 및 자연배수
개구리 점프	후면부 물고임		- 물고임부 바닥 코팅 완료

보완사항 조치결과

시설위치	보완내용	사 진	조치사항 및 의견
슈퍼점퍼	기계실 물유입		- 빗물유입 방지시설 (코킹) 설치
매직스윙	기계실 물고임		- 빗물유입 방지시설 (코킹) 설치
회전그네	기계실 물고임		- 빗물유입 방지시설 (코킹) 설치
신축 남자 화장실	분전함 물유입(누전)		- 조치완료

보완사항 조치결과

시설위치	보완내용	사 진	조치사항 및 의견
패미리 코스타	승강장 물고임		- 빗물유입방지 시설 (빗물받이) 설치