□ 보완요청 내역

보완요청 내역

가. 설계도서 제출

- 도면(교통정리원 배치, 안전시설물설치 등)제출

- 공사도면 pdf파일 변환 제출

나.  단가산근 등 수식 연결될 수 있도록 엑셀 조정

다. 특별시방서, 일위대가 등 보완 제출

1) PCTS 공법

- 특별시방서에 도포횟수, 단위수량, 도포방법(붓, 롤러 등)등 구체적으로 명시

- 일위대가 상 유성·무성 표기, 도포방법(붓, 롤러 등)표기

· SM-Primer, SM-Coat, SM-Mortar 등

※ ‘붓/롤러/스프레이로 가능하다, 2~3회도포’등의 표현은 명확하지 않음.

2) 각종 특수도료(프라이머, 마감재, 신구접착제 등) 도포량은 00kg/㎡를 기준으로 하여 2~3회 도포한다 등 모호한 표현을 00수량으로 1회 도포 후 00시간 경과 00수량으로 0회 도포한다와 같이 시방서에 명확하게 표현