용허리공원 빗물저류조 유입관로 변경관련

보완 요청사항

□ 보완요청사항

보완 요청사항

1. 서초대로 상 도로 침수 시를 대비한 중분대 사이 우수흐름 통로 설치

- 자치구 풍수회안전대책 8차 점검회의 (‘14.04.16.) 시

물관리정책관 지시사항

2. 서초대로의 기존하수박스(□2.5x2.0)와 용허리저류조 유입관로 연결을          위한 관로 신설 설계검토.(요청 상세도 #1 참고)

3. 저류조 유입우수량 증가를 위한 용허리 저류조 앞 사거리 맨홀            및 관로(D600)신설 요청.(요청 상세도 #2 참고)

검토 요청안 전체 평면도

서초대로

진흥아파트사거리

서운로

1. 중분대 우수흐름 통로 설치 요청

중분대(기존)

(변경)

2. 기존하수박스와 유입관로 연결 신설관로 설계 검토

(요청 상세도#1 참고)

3. 저류조 앞 사거리

맨홀 및 관로(D600)신설 요청

(요청 상세도#2 참고)

요청 상세도 #1.

종·평면도

요청 상세도 #2.

평면도

D600

D600

맨홀#1

맨홀#2

점검맨홀

단면도