복구설계서 승인조건

1. 복구공사기간은 복구설계 승인일로부터 2018.5.31.까지임.

2. 설계변경이 필요할 경우 산지관리법 시행규칙 제42조에 따라 복구공사 기간 안에 우리시의 설계변경 승인을 받아야 하며 반드시 적정한 공사비를 복구설계서에 계상하여야 함.

3. 배수로로 토사유입이 우려되는 곳이나, 토사유출이 우려되는 비탈면은 등은 잔디식재, 식생마대(자루, 토낭 등)을 활용한 식생녹화공법 등 현장여건에 적합한 공법으로 정비하여 비탈면 발생 초기부터 안정성 확보되도록 하여야 함.

4. 복구준공검사는 비탈면과 그 보강구조물에 대한 사면 안정성 검토결과서(토질 및 기초, 토목구조, 산림 등 해당분야별 기술사가 작성)와 산지복구공사의 감리보고서가 포함된 준공도서(복구설계 작성기준 준용)를 작성하여 승인된 복구공사 기간 안에 신청하여야 함.

5. 복구준공검사 신청 30일 이전에 서울주택도시공사, 산지복구공사 시공사와 강동구, 우리시가 합동으로 현장을 점검하고 점검결과 미비한 사항이 있을 경우 즉시 보완 시공하여야 함.

다만, 설계변경을 하여야 할 때에는 산지관리법 시행규칙 제42조에 의거 복구기간 안에 우리시의 설계변경 승인을 받은 후 보완 시공 하여야 함.

6. 산지전용(변경) 협의조건[자연생태과-4941(2018.3.16.)호]을 준수하여 산지복구공사를 시행하여야 함.