누수복구 완료보고

〈남부수도사업소〉

영등포로(양평동1가 19번지)앞 800mm 공업용수(폐관) 누수에 대하여   완료사항을 보고드림

□ 누수 현황

○ 발생 일시 : 2016. 3. 18.(금) 22:00

○ 위     치 : 영등포구 영등포로 66(양평동 1가 19, 양남사거리)

○ 구경(관종) : D=800㎜, 1982년, 공업용수관

○ 공사 개요 : 기 폐관된 공업용수관 마개설치(기존 벽돌⇒마개플랜지설치)

□ 언론취재 및 보도 : 없음

□ 교통상황 :

○ 교통상황 원활(양남사거리 5개차선중 2개차선 통제)

□ 급수 및 피해상황 : 없음

□ 누수복구

▸ 누수발생	: ’16. 3. 18.(금)	22:00
▸ 현장출동 및 안전시설 설치	:	22:00 ~ 22:10
▸ 터파기	:	22:10 ~ 24:00
▸ 가시설 설치 및 추가터파기	:’16. 3. 19.(토)	00:00 ~ 03:00
▸ 용접작업 및 마개풀랜지설치	:	03:00 ~ 06:00
▸ 되메우기 및 복구완료	:	06:00 ~ 10:30

작 성 자	사업소장 : 전영석 ☎ 3146-4401 시설관리과장 : 우종근☎ 3146-4590 담당 : 서규석 ☎3146-4612

누 수 위 치 도

○ 누수위치 : 영등포구 영등포로 66(양평동 1가 19, 양남사거리)

그림설명	위치도
그림설명		GIS 도면
공사위치

현 황 사 진

○ 누수위치 : 영등포구 영등포로 66(양평동 1가 19, 양남사거리)

공사시작 및 교통상황	터파기
가시설작업 및 터파기	마개플랜지용접
작업완료	포장복구완료