복식사다리 신속·정확한 전개를 위한 시인성 개선작업 및 교육

[현장대응단 1팀]

□ 추진배경

○ 울산광역시 중구 성남동 상가 화재현장 소방공무원 순직사고(2021.6.29.)등 각종

재난현장에서 복식사다리 전개 미숙(시간지연, 잘못 설치 등)으로 인하여 각종 안전사고가

빈번히 발생

○ 사다리 설치 및 철수 작업에 익숙한 진압대원들은 화재 등 재난 발생 시 대부분 내부

진입하여 활동하므로 유사시(비상탈출 상황 및 구조대상자 발견 등) 사다리 설치 및

조작에 익숙치 않은 준진압대원 혹은 지원요원들이 사다리를 설치해야 할 상황 발생

○ 사다리 설치 위치 및 방향을 표시하는 시인성 개선작업을 통해 준진압대원, 지원요원

들이 혼란 없이 사다리를 조금 더 효율적이고 빠르게 설치 할 수 있게 유도하고 그에

따른 설치 방법 훈련 필요

□ 복식사다리 시인성 개선 작업 및 훈련

○ 장비개요 : 7.4m 복식사다리(KFI 인증품) - 강남20호, 30호 적재

○ 훈련인원 : 현장대응단 1진압대장 신정호 등 1팀 화재진압, 운전원, 구급대원 전원

○ 작업내용

■ 소방정책제안공지-8767호(2021.8.5.) 참고 고휘도 반사 테이프 활용 ■ 주간·야간 사다리 설치 시 설치 방향 확인 및 시인성 개선을 위한 위치·방향 표시 작업 ■ 사다리 설치 방향과 반사테이프 지향 방향을 일치시켜 설치 방향 혼란 방지 ■ 사다리 설치 정 위치를 구분하기 위하여 사다리 후면에 반사테이프 부착

□ 훈련내용 및 사진

▶ 사고사례 및 훈련개요 설명 ▶ 반사테이프 표시를 이용 사다리 설치 방향 및 정위치 구분법 ▶ 1인, 2인 사다리 설치 및 조작법(화재대응능력 2급 평가 교범 준수) ▶ 사다리 설치 및 조작 시 안전장치(멈춤쇠, 로프매듭, 지주밑 등) 확인 방법 등

□ 기대효과

○ 야간 등 시야 확보가 어려운 재난 현장활동 시 신속·정확한 사다리 전개로 현장대응능력 향상

○ 현장활동 중 긴급한 상황에 사다리 설치가 필요한 경우 손쉽게 상·하, 전·후면 구분 가능

○ 유사시 대원들의 신속하고 정확한 복식 사다리 전개로 비상탈출, 요구조자 구조 등

현장활동 역량 강화에 기여

작 성 자	현장대응단장 : 양승회 ☎6981-7530 지휘1팀장 : 최영현 ☎7530 진압1대장 : 신정호☎7550 담당자: 김준경 ☎7554