수질안전 확보를 위한 수질자동감시시스템 개선

□ 검토배경

○ 최근 탁수사고 초동조치 미흡

- 강서 내발산동 탁수사고(’14.3.7, 정체지역) 측정기 미설치 지역으로 미감지

- 송파 문정동 탁수사고(’14.5.12, 사용량증가)시 측정기 점검으로 미감지

□ 현황 및 문제점

○ 측정기 설치 현황 : 전체 200개소(’13년 구축완료)

- 관말지역․다량급수처 배수관로 등 수질사고지역에 측정기 미설치

- 설치‧관리가 용이한 배수지․관공서에 측정기 우선 설치(74%)

○ 수질자동감시시스템 운영 미숙으로 신속대처 부족

□ 개선방안 “사각지대 없는 수질감시”

○ 중요지점에 측정기 신규설치로 수질감시 강화

- 관말․사고다발지역 등 취약지점 측정기 설치 : 60개소(’15~’17)

- 도로변 배수관로 상에 설치하여 수질 감시 최적화

※ 동경도 : 도로변에 설치된 측정기 131개가 배수관로의 수질감시

○ 시민눈높이에 맞춰 수질공개 화면 개선

- 서울시 전 지역 수질을 한눈에 보도록 정상유무를 글자에서 색으로 보완

※  정상 /  비정상

○ 수질정보 공유 및 전파 강화

- SMS발송 강화 : 사고시 2회(발생·해제)에서 30분 간격으로 수질 자동 통보

- SNS·업무공지게시판 등을 활용하여 신속·정확 한 정보공유

작 성 자	급수부장 : 이상홍 ☎3146-1429 급수운영과장 : 최임봉 ☎1460 담당 : 류동경 ☎1465