봉천 12-2구역 주택재개발정비사업 변경사업시행인가

부대복리시설 설치 기준표

시설의종류	획지1 (711세대)	획지2 (565세대)	획지3 (206세대)	획지4 (49세대)	합 계 (1,531세대)	설치기준 (서울시 주택조례)
경로당	225.07㎡	225.24㎡	79.20㎡	-	529.51㎡	500㎡이상
주민공동시설	2,577.76㎡	1,551.33㎡	-	-	4,129.09㎡	-
작은도서관	487.56㎡ (전용398.82㎡)	319.27㎡ (전용260.90㎡)	-	-	806.83㎡ (전용 659.72㎡)	전용 298㎡이상
보육시설	390.35㎡	335.27㎡	-	-	725.62㎡	725㎡이상
경비실	37.10㎡	38.13㎡	29.13㎡	-	104.36㎡	-
관리사무소	238.88㎡	321.65㎡	154.88㎡	108.85㎡	824.26㎡	-
근린생활시설	-	214.52㎡	-	-	214.52㎡	-
어린이놀이터	929.00㎡	782.00㎡	406.00㎡	-	2,117.00㎡	-
주민운동시설	601.00㎡	457.00㎡	-	-	1,058.00㎡	-
합 계 (부대시설총량)	2,632.98㎡	2,118.78㎡	485.20㎡	-	5,236.96㎡	4,452.5㎡ 이상