▢ 부서별 주요 세부업무

부서명		구 분
물재생계획과	하수설계팀	· 서울시 하수관로 성능분석 및 DB구축(1단계) - 서울시 748개 소구역의 유역특성 분석 및 기초자료 구축
		· 면목3-5 소구역정비 기본 및 실시설계 - 수세변소수 및 음식물 쓰레기 직유입이 가능한 수준의 합류식관로 재정비
		· 군자-2 소블럭 하수도정비 기본계획 - 강우시 월류수 수질관리가 가능한 방안 수립
	하수정비팀	· 중곡-1 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 - 수세변소수 및 음식물 쓰레기 직유입이 가능한 수준의 합류식관로 재정비
		· 2020년 원형관로 GIS DB 정확도 개선 - 하수시설물 GIS DB 정확도개선, 수위계 GIS DB 구축
		· 2020년 하수도관리전산시스템 유지관리 기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선 - 3차원 맨홀라이다 데이터 관리
	하수관리팀	· 서울시 하수도 사업관리 용역 - 서울시 하수도사업(계획 및 정비)에 대한 관리기능을 강화
	하수계획팀	· 하수관로 수리특성평가 및 수리분석방법 개선용역 - 하수관로 수리계산 가이드라인
		· 하수관로 수리환경 모니터링 및 성능검증 용역 - 748소구역별 계측 계획 및 활용전략 수립
		· 장위-4 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 - 수세변소수 및 음식물 쓰레기 직유입이 가능한 수준의 합류식관로 재정비
		· CSOs 저감을 위한 하수도시설 개선 기본구상 및 타당성조사 - 하천종단형 CSOs 저류배수시설 및 분산형 CSOs 처리시설 설치방안 모색
	하수악취저감팀	· 하수도 악취저감 시설개선사업 악취조사 용역 · 서울형 하수악취 저감 기본계획 - 하수도 악취저감 시설개선사업 사업평가 - 하수도시설(하수관로, 물재생센터, 정화조 등)의 악취개선계획 수립
물순환정책과	통합물관리팀	· 서울특별시 수질오염총량관리계획 2단계 기본계획 - 계획수질(오염부하량 산정), 하수처리시설 계획방류수질 산정
		· 휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역 - 휘경유수지 저류조(V=40,000㎥) 설치 기본 및 실시설계
		· 응봉유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역 - 응봉유수지 저류조(V=4,000㎥) 설치 기본 및 실시설계
	물순환정책팀	· 서울특별시 물순환 회복 기본계획 · 물순환 인프라 관련 자료(저영향개발, 빗물마을, 빗물관리시설, 중수도 등) - 침수대응 하수도시설 계획
	수질관리팀	· 서울시 수질측정망 자료(위치도 및 하천 수질자료), 상수원 보호구역 - 방류하천 현황조사, 전체계획평면도 작성
물재생시설과	물재생기획팀	· 서남,중랑 물재생센터 기본구상 용역 - 물재생센터 현대화 계획
		· 중랑 서남 물재생센터 부지활용 기본계획 수립 - 물재생센터 클러스터, 실증단지, R&D센터 구축 계획
		· 중랑물재생센터 시설현대화 (2단계) 기본설계 - 통합침사지, 유입펌프장, 슬러지처리시설, 반류처리시설 설치 및 기존처리시설 개선
		· 탄천물재생센터 초기우수처리시설 설치 기본 및 실시설계 - 초기우수처리시설(Q=239만㎥/일) 설치 기본 및 실시설계

부서명		구 분
물재생시설과	물재생기획팀	· 지역형 소규모 수처리시설 설치 타당성조사 및 기본계획 - 서울시 전역 소규모 수처리시설 설치(14개소) 타당성 분석
	물산업혁신팀	· 물재생센터 에너지 종합계획 수립 용역(2017.01) - 물재생센터 에너지 자립화 계획
		· 서울형물산업클러스터조성 기본구상 및 타당성조사 용역 - 물재생센터 현대화 계획, 물재생센터 클러스터, 실증단지, R&D센터 구축 계획
	물재생운영팀	· 물재생센터 슬러지 처리계통 운영효율화 기본계획 수립용역 - 4개 물재생센터의 슬러지 처리계통에 대한 분석 및 소화조 소화효율 향상 방안 수립
		· 물재생센터 악취 모니터링자료 - 하수도시설(하수관로, 물재생센터, 정화조 등)의 악취개선계획 수립
		· 우수토실 및 토구현황도 관리대장, 우수토실 자동 제어 현황 자료 - 하수수집 및 이송 실태조사 및 CSOs효율적 관리, 우수토실 정비대책
		· 차집관로 현황도 - 기존 하수배제방식 현황파악 및 차집 관로 계획(정비, 신설 등)
		· 개인하수처리시설(정화조, 오수처리시설)설치현황 - 개인하수처리시설 계획(설치현황 관리현황, 관리방안)
		· 에너지 자립률 관련 자료(전기사용량, 자립에너지발생량 등) - 물재생센터 에너지 자립화 계획
		· 차집관거 성능개선 기본ㆍ실시설계 및 전산화 DB 구축 용역(탄천ㆍ서남) - 차집 관로 계획(정비, 신설 등) 및 우수토실 정비대책
		· 중랑, 서남, 난지, 탄천 물재생센터 악취기술진단 자료 - 하수도시설(관로, 물재생센터, 정화조)의 악취개선계획 수립
		· 물재생센터 운영일보 및 운영자료(5년이상) - I/I분석, 유입유량 및 수질 원단위 검토, 계획수질 산정
		- 하수유입량, 하수방류량, 유입·방류수질, 차집관로 유량 및 수질자료 - I/I분석, 유량 및 수질 원단위 검토, 계획수질 산정
		- 연계처리수 유입량, 유입수질, 연계처리량(To. 처리시설) - 계획하수량 산정, 계획방류수질 산정
		- 슬러지 발생량, 성상 - 하수찌꺼기(슬러지)처리·처분계획
		· 조직구성(직원수, 담당업무, 10년이상 근무자수, 관련자격 소지자수) - 운영 및 유지관리 계획(문제점 및 개선방안 제시)
		· 기타 환경기초시설 운영자료(5년이상) - 환경기초시설에 대한 조사, 물재생센터 연계처리 계획수질 산정
		- 분뇨처리시설, 가축분뇨 배출시설 - 분뇨처리시설 계획, 오염부하량 원단위 산정
		- 쓰레기 처리시설(매립 및 침출수 처리시설) - 전체계획평면도 작성
하천관리과	치수총괄팀	· 서울특별시 풍수해저감 종합계획 - 내수침수 원인 및 개선방안 검토 및 보완
		· 서울시 내수침수 위험지역 실시간 예측 기술개발 용역 - 서울시 빗물펌프장 운영을 고려한 도시유출해석체계 구축 및 내수침수 평가
		· 자연재해위험지구 정비계획(재해지도 등) - 침수대응 하수도시설 계획
		· 재해지도(침수흔적도, 침수예상도 등) 및 침수지역 관련 자료 - 침수대응 하수도시설 계획

부서명		구 분
하천관리과	치수관리팀	· 빗물펌프장 관련 자료(위치, 재원 등) - 침수대응 하수도시설 계획
		· 펌프장 운영자료(5년이상) - 침수대응 하수도시설 계획
		- 오수펌프장 : 하수이송량, 협잡물처리량 - 계획하수량 변동 부하율 산정
		- 빗물펌프장 : 가동시간 및 기간 - 침수대응 하수도시설 계획
		· 배수펌프장(보고서 및 위치도) 및 우수저류시설 등 재해시설 관련자료 - 침수대응 하수도시설 계획
		· 저류시설현황(우수저류조, CSOs저감시설 등) - CSOs효율적 관리
		· 빗물저류조, 유수지, 침수흔적도, 자연재해위험지구 자료 등 - 침수대응 하수도시설 계획
		· 유수지 관리기본계획 - 52개 유수지 유형별 유수지 활용 및 복원 방안 수립
	하천계획팀	· 하천기본계획, 소하천정비계획, 하천망도 - 침수대응 하수도시설 계획(계획홍수위 산정)
상수도사업본부 (계획설계과)		· 2040 서울수도정비기본계획 수립 - 관련계획 검토(하수원단위 산정)
도시계획과 (종합계획팀)		· 2040 도시기본계획 수립 - 상위계획검토(총인구, 하수처리인구 등)
도시활성화과 (도시개발팀)		· 각종 택지, 산업단지. 도시개발, 토지구획 계획 - 계획하수인구 산정(사회적 인구), 장래 분류식계획
지역발전본부	동남권사업과 (지역발전팀)	· 국제교류복합지구 조성사업, 탄천 수질개선사업, 추진, 현대차 GBC 개발, 잠실운동장 투자사업 및 주변지역 연계 활성화 방안, 영동대로 지하공간 복합개발 등 - 탄천처리구역 하수도계획
	동북권사업과 (발전기획팀)	· 창동·상계 도시재생사업, 동부간선도로 지하차도 건설 등 - 중랑처리구역 하수도계획
	서남권사업과 (사업기획팀)	· 마곡산업단지 활성화 사업 등 - 서남처리구역 하수도계획
	서북권사업과 (개발기획팀)	· 수색역 일대 도시개발사업, DMC역 복합개발사업 등 - 난지처리구역 하수도계획