민원 질의(부식억제제 투입에 따른 유해성) 답변

서울물연구원

아파트 옥내 급수관에 투입하는 부식 억제제의 유해성에 대한 민원

질의에 대한 답변 자료임

□ 민원사항

○ 요청기관: 강서수도사업소 (급수운영과-6910호, ’19.3.29)

○ 민 원 인: 구로구 구일로4길 46(현대연예인아파트 관리사무소)

○ 질의내용: 특정 부식억제제 사용시 유해성 문의

○ 약 품 명: SKY POWER 005 (SK케미컬)

□ 답변내용

○ 부식 억제제의 원료

- 인산염계 수산화칼슘, 인산나트륨, 인산칼슘, 인산 등으로서 국내외에서 식품첨가물로서 허용된 물질이며 시판 제품은 폴리인산염 또는 메타인산염의 형태임.

○ 사용 목적

- 수도관의 부식 방지

수돗물에 직접 투입하는 약품으로 과다하게 사용할 경우 건강에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 적정량의 투입 등 엄격한 사용 관리 필요.

- 식품첨가물

식육제품, 어육연제품, 간장, 된장, 주스, 두부류 등 각종 가공식품의 결합력과 보수력의 향상, 촉감 유지, 식품 성분의 유화작용, 균질작용 등의 목적으로 사용.

○ 건강에 대한 영향

- 인산염계 부식억제제의 독성은 사람이 제1인산나트륨을 하루에 5~7g [인(P)으로서 1.0~1.5g]을 장기간 섭취하여도 유해한 영향을 보이지 않았음.

- 국제농업기구/세계보건기구(FAO/WHO)의 독성자료에 의하면 1일 섭취 허용량이 70mg/kg 으로 체중 60kg의 성인의 경우 하루에 4,200mg 씩 평생 섭취하여도 건강에 지장이 없는 것으로 평가

- 일본인이 1일 섭취하는 인(P)의 양은 30mg/kg으로 60kg 성인의 경우 1일 섭취량은 약 1,800mg임.

- 부식 억제제를 투입한 수돗물로부터 1일 섭취하게 되는 부식 억제제(인산염)의 양은 약 4mg에 불과하여 무시할 수준으로 평가하였음

*출처: 한국상하수도협회(2004), 지자체 교육자료, 한국상하수도협회.

□ 검토 의견

○ 민원인(현대연예인아파트 관리사무소)의 경우 서울시 상수도본부에서 실시하는「부식억제제 사용 공동주택 검사지점」으로 최근 4년간 검사결과 ‘기준 이하’로서 안전하였음.

최근 4년간 현대연예인아파트 수돗물의 부식 억제제(인산염) 검사 결과

검사연도	기준	검사결과 (mg/L)	약품명
2014	인산염으로서 5 mg/L 이하	1.83	SKYPOWER 005 (액상)
2015		1.96
2016		3.28
2017		2.24

○ 자료에 의하면 부식 억제제의 1일 섭취량이 4,200mg까지 건강에 영향이 없는 것으로 보고되었음.

민원 질의한 공동주택의 경우, 1일 수돗물 2 L 음용시 섭취 가능한 인산염의 양은 3.66~6.56mg 범위로서 부식 억제제에 의한 인체 유해성은 무시할 수 있는 수준임.

○ 현재 상수도본부에서는 “주택 내 낡은 수도관 관리 개선 지침”을 마련하여 시행 중임.

서울시, 주택 내 낡은 수도관 관리 강도 높인다, 보도자료(2017.10.24.)

○ 민원인의 배관은 비내식성 아연도관으로 수도관 교체시 공사비 일부 지원 대상인지 검토하여 해당 공동주택에 안내해 주시기 바람.