■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지 서울특별시 강북구 번동 377
건축 허가일(신고일) : 1991.09.01									준공일
건축물 소유자의 성명 : 서울특별시									건축물 소유자의 주소
석면건축물안전관리인 성명 : 박상규									석면건축물안전관리인 주소
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 2014.06.11
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지 ㆍ보수에따른손상가능성 평가		인체 노출 가능성 평가				위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)			유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)		구역의 사용 시간 (점수)
텍스	지하식당 복도1,2, 창고	1	1	1	0	0	0			0	1	0	2		0	6		낮음
개스킷	지하1층 기계실 배관	1	0	1	1	0	0			2	0	0	0		0	5		낮음
텍스	1층 숙직실,상황실,실험실	1	1	1	0	0	0			0	0	1	2		0	6		낮음
텍스	2층 화장실복도, 통신실,서고소장실,부속실	1	1	1	0	0	0			0	0	0	2		0	5		낮음
텍스	3층 화장실복도, 검침용역사무실, 서고	1	1	1	0	0	0			0	1	0	2		2	8		낮음
텍스	4층급수운영과홀,화장실복도,서고,gis팀,시설관리공단	1	1	1	0	0	0			0	1	0	2		2	8		낮음
텍스	지붕층 계단 천장	1	1	1	0	0	0			0	0	0	2		0	5		낮음
텍스	별관1층 제어실,계량기용역,반	1	1	1	0	0	0			0	0	1	2		2	8		낮음
텍스	별관2층체력단련실	1	0	1	0	0	0			0	0	0	2		1	5		낮음
텍스	별관3층강당	1	0	1	0	0	0			0	0	0	2		1	5		낮음
3. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]