함께 만드는 안전한 행복도시 서울

『북악터널 유관기관(소방서, 경찰서) 합동』

위기대응 훈련실시 계획

2016. 3.

북부도로사업소

(기전과)

작 성 자	소장 : 노영석 ☎ 944-5400 기전과장 : 이영목 ☎5404 담당 : 안종필 ☎5470

북악터널 유관기관(소방서,경찰서) 합동

위기대응 훈련실시 계획

북악터널내 화재 등 위기발생시 신속한 대응체계를 구축하고 유사시 초기대응 능력을 강화코자 유관기관 (소방서,경찰서) 합동위기대응 훈련을 실시코자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 2016년 도로터널 위기대응 훈련계획 (기전과 ; ‘16.2.11.)

□ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 (국토교통부, ‘15.8.20)

□ 터널 관리자는 유관기관과 협력하여 정기적인 훈련계획 수립

Ⅲ		훈련개요

□ 일   시 : 2016. 3. 16.(수) 14:00~15:00 (14:20 차량화재 발생 가상)

□ 장   소 : 북악터널(상행), 차량부분통제(2개차선중 1개차선)

※ 상행터널 (정릉동 → 평창동 방향)100m 지점에 차량화재 발생 (연막탄 사용)

□ 유관기관 : 성북소방서(재난대응관리과), 성북경찰서(교통과)

□ 훈련상황 : 북악터널내 교통사고에 의한 차량화재 발생 가상

□ 훈련내용

□ 유관기관, 비상연락 등 상황전파 (본부, 사업소, 소방서, 경찰서 등)

□ 시민행동 안내 및 방재설비 가동 (전광판, 비상방송, 라디오재방송)

□ 화재진압 및 사후처리 (소화기 작동, 소화전 및 소방차 방수)

※ 세부훈련 진행순서 – 붙임1 참조

Ⅲ		세부훈련내용

□ 대응체계

상황감시		상황전파		방재설비가동		화재진압
· CCTV 인지 · 화재탐지설비 · 시민신고 등		· 소방서 · 경찰서 · 교통방송 등		· 전광판 표출 · 비상방송설비 · 재방송설비		· 현장 출동 · 피난대피 유도 · 소화기(전) 가동

	【 북악터널 방재시설】
· 시설 : 2열(쌍굴), 왕복 4차선, 연장 810m, 자연환기 · 설비 : 소화전, 소화기, 화재탐지설비, 비상방송설비, 비상경보설비, 비상콘센트, 유도표지판, 라디오재방송설비, 긴급전화, CCTV, 정보표지판 등

□ 상황감시

□ 중앙감시제어설비(북악터널 상황실)에 의한 터널 감시 제어

□ CCTV 영상감시, 화재수신반, 자동화재탐지설비, 발신기 등

□ 유관기관 상황전파

□ 본부, 소방서, 경찰서 등 유관기관 사전협의

□ 화재발생(가상)에 훈련순서별로 유관기관 상황전파

※ 유관기관(본부, 소방서, 경찰서, 교통방송국) 훈련안내

□ 시민 대피 안내 및 방재설비 가동

□ 시민 대피 안내 ⇒ 비상방송설비, 라디오재방송설비 안내 방송

□ 교통통제, 차량서행 안내 ⇒ 정보표지판 표출, 통제요원 배치

□ 상행터널 조도를 최대화하여 시인성 제고 ⇒ 조명등 전체 점등

□ 화재진압 및 구조 활동

□ 터널내 소화기, 옥내소화전을 이용한 화재차량 1차 진압

□ 출동한 소방차를 이용한 화재진압 및 구조․구난 활동

붙임 1. 위기대응훈련 진행순서 1부.  끝.

붙임1      위기대응훈련 진행순서

□ 훈련메시지 : 북악터널 상행 (정릉동→평창동) 방향 100m지점 차량추돌로 인한 화재발생

시 간	진 행 내 용	장 소	비 고
14:00	◦ 북악터널 현황 및 합동 위기대응훈련 목적 설명	북악터널 상황실
14:20	◦ 북악 상행터널 100m지점 차량추돌로 인한 화재 발생 (필요시 연막탄 사용 연출) 스타렉스 차량	터널내부
	◦ 화재 발생 인지 및 발령 구호제창 : 화재발생! 화재발생! 화재발생!	북악터널 상황실
14:20 ~ 14:25	◦ 유관기관 상황전파 - 소방서(119), 경찰서(112) 신고 - 교통방송국(TBS) 연락(311-5000) - 교통정보과 연락(2290-6825) - 북부도로사업소 연락(944-5448~9) - 도로시설과 연락(2133-1678)	북악터널 상황실
14:20 ~ 14:25	◦ 방재설비 가동 - 화재수신기 경보 확인 - 비상방송 실시 (비상방송설비, 재방송설비) ※ 「상행터널(국민대→평창동 방향) 100m 지점 차량추돌로 인한 화재발생」 훈련방송 실시 - 문자전광판 표출 : 「북악터널 소방훈련 중 서행」 - 터널 조명등 전체 점등	북악터널 상황실
14:20 ~14:25	◦ 초동대응반 현장출동	터널내부
14:25	◦ 현장도착 차량 안전 유도
14:25	◦ 소화기를 사용한 차량화재 진압 (1차)	〃
14:25 ~14:30	◦ 옥내소화전 방수 (2차) ◦ 출동 소방차 방수 화재진압 및 구조·구난활동	〃
14:30 ~14:50	◦ 현장정리 후 정상소통 실시 ◦ 상황종료-사고기록 및 보고	〃
14:00 ~15:00	◦ 훈련결과에 대한 강평	북악터널 상황실