시설분야(토목, 건축) 안전 점검표

(시설명 : 취 ․ 정수장)

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
구조물분야 (건물분야)	◦ 본관 및 관사시설물의 균열 ◦ 정수장 구조물의 균열 및 열화 ◦ 도수관랑 벽체 이음부위 누수 ◦ PAC탱크 등 약품보관 구조물 부식 상태 ◦ 농축조 균열 및 열화 ◦ 기타 정수시설물의 관리상태	2계열 응집 침전지 하부 모터실 백태 및 균열 (‘15. 3월한 보수)
토목분야	◦ 도로 법면 안정상태 ◦ 옹벽 및 절개지 안정상태 ◦ 포장도로 침하 및 파손상태 ◦ 외곽울타리 관리상태	이상없음
도․송수 관로분야	◦ 도수관로 피복상태 ◦ 도수관로 누수발생 여부 ◦ 도수관로상 변류 및 변실 유지상태 ◦ 각종 맨홀 관리상태	이상없음

2014.  12.

점검자 : 정수시설과  시설 6급  변 병 수 (인)

정 수 과  시설 7급  김 진 수 (인)

정수시설과  시설 7급  김 종 수 (인)

정수시설과  시설 8급  장 현 순 (인)

기계․전기분야 안전점검표

(시설명 : 취 ․ 정수장)

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
전기분야	◦ 전선로상태(절연체, 보호재, 지지금구) ◦ 변압기상태(절연류, 붓싱, 외함, 온도) ◦ 수배전반 및 모터상태 (밀폐, 연결부, 부식, 온도) ◦ 개폐기류상태(소음, 진동, 누전, 절연) ◦ 자동화시설물 안전성여부 ◦ 구조물균열에 따른 전기시설 안전성 여부	이상없음
기계분야	◦ 모터펌프, 수충격설비, 스크린 등 기기소음 진동, 누유 및 누수상태 ◦ 각종 정수처리 설비 정상 작동여부 ◦ 각종 배관 이음부 및 밸브류 가동상태 ◦ 구조물 균열에 따른 기계시설 안전성 여부	활성탄 콤프레샤 오일 누유 (조치완료)

2014.  12.

점검자 : 정수시설과  전기 6급  곽 희 영 (인)

정수시설과  전기 6급  윤 양 호 (인)

정수시설과  기계 6급  최 양 교 (인)

정수시설과  기계 7급  정 인 영 (인)

정수시설과  기계 8급  이 상 록 (인)

염소시설 안전점검표

(시설명 : 취 ․ 정수장)

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
각종시설 실태점검	◦ 배관설비 시설 적정여부 ◦ 염소배관 등 각종 구내 노출배관 보온상태 이상유무 ◦ 각종 변류의 작동상태 및 누수여부 ◦ 인젝터의 보온상태 ◦ 염소투입실 및 저장실 난방관리	이상없음
액체염소 약품관리	◦ 정수약품 확보 적정여부 ◦ 염소용기 보관, 저장 관리상태 ◦ 염소투입시설 이상유무 (염소가스 이상유무 등) ◦ 중화설비의 정상 작동여부 ◦ 소화기 비치 적정여부	이상없음
기 타	◦ 비상연락망 정비상태 ◦ 안전교육 실시여부	이상없음

2014.  12.

점검자 : 정 수 과        화공 6급  김 유 선 (인)

정 수 과    기계운영 7급  박 준 호 (인)

정수약품 안전점검표

(시설명 : 취 ․ 정수장)

구 분	점검내용	점검결과	비 고
정수 약품 시설 관리 실태	◦ 약품 저장탱크 누액여부	이상없음
	◦ 노출 이송배관 누액여부	이상없음
	◦ 약품 투입시설 이상여부	이상없음
정수약품 관리상태 점 검	◦ 정수약품 적정확보 여부	이상없음
	◦ 정수약품 보관․저장 상태 이상여부	이상없음
기 타	◦ 비상연락망 정비상태	이상없음

2014.  12.

점검자 : 정 수 과        화공 6급  이 금 재 (인)

정 수 과        화공 7급  이 근 보 (인)

방호․통신분야 안전점검표

(시설명 : 취 ․ 정수장)

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
방호분야	◦ 모니터 화질상태 ◦ 카메라 조작반 작동여부 ◦ 케이블감지기 수신여부 ◦ 화상녹화 여부 ◦ 감시시스템 작동여부 ◦ 수신반 작동여부 ◦ 진동감지기 자동 수신여부 ◦ 광케이블 단선여부 ◦ FODM 작동상태 여부	이상없음
통신분야	◦ 국선 및 내선 이상유무 ◦ 선로 및 통화상태 ◦ 통화감도 상태	이상없음
소방분야	◦ 소화기 충진상태 ◦ 화재감시장치 작동상태 ◦ 소화기 위치 적정여부	이상없음

2014.  12.

점검자 : 행정관리과    전문경력관 6급  김 대 원 (인)

행정관리과     사무운영  7급  박 영 호 (인)

행정관리과     사무운영  7급  강 일 형 (인)