맨홀 전수조사결과 보고

□ 점검부서 : 성동도로사업소 도로보수과

□ 점 검 일 : 2014.4.14 ~ 4.30

□ 점검실적

1. 노선별 조사결과                                             (단위 : 건)

노선명	계	뚜껑과받침 사이 단차	소음 진동	맨홀주변 파손	맨홀 침하	기타	비고
총계	430	70	26	59	275
광진구	62	22	4	4	32
성동구	64	14	5	8	37
중랑구	136	7	9	18	102
동대문구	168	27	8	29	104

2. 종류별 조사결과                                           (단위 : 건)

맨홀종류		계	뚜껑부 파손		맨홀주변 파손	맨홀 침하	기타	비고
맨홀종류	규격		뚜껑과받침사이 단차	소음 진동
총계		430	70	27	58	275
상수도	∮250	9				9
	∮648	115	25	2	12	76
	∮766
하수도	∮648	111	8	9	15	79
	∮766	13	6	2	3	2
통신	∮766	99	19	9	14	57
	∮918	47	6	4	10	27
	사각	1				1
전기	∮918	16	1		4	11
	∮1108
	사각
도시 가스
지역 난방
소화전	∮250	10	1		1	8
	∮648	9	4			5

3. 불량맨홀 적출 사진

연번	파손유형	위 치	현황사진
1	뚜껑과 받침사이 단차	아차산로 426 (구의동245-11, 모텔앞)
2	맨홀주변 파손	왕십리로 36 (성수동1가 710, 강변건영101동앞)
3	맨홀 침하	뚝섬로 338 (성수동1가 72-130, 한국타이어)
4	소음 진동	서울시립대로 34 (전농동647-65, 커피트리)
5	기타

※ 파손 유형별 대표 사진 1건씩

붙임 : 점검 총괄표 1부.

○ 점검자 :  성동도로사업소         시설7급     하승환    (인)