정기(기동불시)점검 결과보고

□ 공 사 명 : 송정사근 빗물펌프장 증설공사

□ 점 검 일 : 2014. 12. 12 (금)

□ 점 검 자 : 이경도,홍민철

□ 점검내용 : 정기(기동불시)점검 결과

□ 조치결과 : 2014. 12. 30  조치완료

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1 (송정)	○ 기타안전관리(방재시설부) - 송정 빗물펌프장 유수지에 비계 파이프는 전도 위험이 있으니 이동 조치 요망 *산업안전보건기준에 관한 규칙제3조(정도의방지)	○ 유수지 비계파이프 이동조치함(조치완료)	사진 #1
2 (송정)	○ 화재/폭발/질식재해예방(방재시설부) - 송정 빗물펌프장에 위험물과 폐기물이 혼재되어 있으니 폐기물은 조속히 반출하고 우레탄 신너등 위험물은 위험물저장소로 이동 조치하고 MSDS 게시 요망	○ 폐기물 처리완료했으며 위험물 즉시 반출함(조치완료)	사진 #2

사 진 대 지 (#1)
·
위 치	송정빗물펌프장 본구조물	일 자	2014. 12. 12
지적내용	유수지 비계파이프 전도위험 이동조치 요망
위 치	송정빗물펌프장 본구조물	일 자	2014. 12. 22
조치내용	(자재치움)조치후

사 진 대 지 (#2)
위 치	송정빗물펌프장 본구조물	일 자	2014. 12. 12
지적내용	위험물과 폐기물이 혼재되어있어 조속히 반출 및 위험물 이동조치
위 치	송정빗물펌프장 본구조물	일 자	2014. 12. 23
조치내용	주변 폐기물처리및 위험물 반출(완료)