탄천 생태경관보전지역 행위허가

□ 허가근거

○ 「서울특별시 자연환경보전 조례」 제10조제2항제6호

□ 허가내용

○ 신청인 : 한국수자원공사 과천관리단장

경기도 과천시 교육원로 11 (관리팀 ☏2150-0528)

○ 대상행위 : 수도권광역상수도 4단계 밸브교체 및 관로 점검

○ 행위목적

- 인천시 등 6개 수도권 지자체 시민에게 용수(원수) 공급하고 있는 수도권 광역상수도 4단계 시설물 노후(경과년도 22년)로 제수 밸브의 교체 공사

○ 행위위치 : 강남구 일원동 361-6 등 9개소

○ 행위기간 : 2014.10.  ~ 2014. 11.(30일간)

○ 행위규모 : 연면적 2,020㎡(9개소)

순번	구 분	위 치		행 위 내 용	면적(㎡)
1)	4단계 23+12	강남구 일원1동 361-6	탄천교 밑	밸브(D2600㎜,3EA) 교체공사	800
2)	4단계 17+26	강남구 일원1동 329-5	탄천교 밑	관내배수를 위한 장비진입 (굴착 등 공사없음)	109
3)	4단계 65+31	강남구 일원1동 580-3	탄천1교 밑		295
4)	4단계 16+06 4단계 16+16	강남구 수서동 329-5	탄천교 밑	기존관로상 밸브실 내 공기제수밸브 교체를 위한 장비 진출입 (최대 4회) - D150㎜ 10EA - D300㎜ 2EA (굴착 등 공사 없음)	48
5)	4단계 20+18 4단계 20+27	강남구 수서동 329-5	탄천교 밑		405
6)	4단계 45+20 4단계 45+30	강남구 일원동 445	탄천일원 연결통로계단 진출입로1		84
7)	4단계 61+14 4단계 61+23	강남구 일원동 494	탄천대치 경사로 진출입로4		180
8)	4단계 64+16	강남구 일원동 580-3	탄천1교 밑		27
9)	4단계 67+11 4단계 67+21	강남구 대치동 4-22	탄천대치계단경사로 진출입로3		72
	합 계				2,020

□ 허가조건

○ 장비설치 및 차량운행 등은 훼손면적이 최소화되도록 배치하여 작업 실시

○ 현장내 엔진오일 등 장비 정비작업 금지를 통해 토양오염 발생 예방하고, 장비 통행 등으로 인명 및 시설물 등에 피해가 발생하지 않도록  현장 감시인을 상시 배치하여 자전거 이용자 및 보행자의 안전 확보 철저

○ 공사 및 현장감시인 상주시 화기사용으로 인한 초화류지역 화재 발생 대비 안전감시 철저

○ 작업시 소음발생으로 보전지역에 서식하는 조류 등 야생동물의 서식에 피해를 주지 않도록 야간작업의 부득이한 시행(4일)시 소음작업 금지와 최소한의 조명사용 및 충격음이 발생되지 않도록 작업인력에 대한 교육 실시후 작업 시행

○ 진출입로 입구에 “한국수자원공사에서 시행하는 밸브 개선 공사”임을 알리는 현수막, 안내판 등 설치

○ 작업으로 인해 훼손되는 지역은 원상복구(물억새 등 하천고유수종으로 원상복구)하여야 하며, 이에 대한 사항은 탄천 생태경관보전지역 관리위임기관(부서)와 협의 시행

※ 탄천 관리위임기관 : 강남구 공원녹지과(☏3423-6255)

○ 행위 착수시 최종사업계획을 첨부하여 허가기관 및 관리위임기관에 착공계 제출

○ 행위 완료하고 주요 공정 전후 사진과 훼손지역 원상복구 사진을 첨부하여 허가기관 및 관리위임기관에 제출

○ 기타 행위허가 신청서 및 공사계획서 상의 행위방법, 자연환경 영향 방지대책, 안전대책 및 원상복구 등에 대한 사항 이행 철저.  끝.