둔촌동 생태경관보전지역 행위허가

□ 허가근거

○ 「서울특별시 자연환경보전 조례」 제10조제2항제6호

□ 신 청 인 : 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합(대표자 최찬성)

○ 주소 : 강동구 양재대로 89가길 30, 4층(성내동)

- 환경영향평가 대행(제일엔지니어링 종합건축사사무소 ☏3498-2452)

□ 신청내역

○ 대상행위 : 둔촌습지 유지수인 용출수와 습지 주변의 지하수 조사를 위한 연직방향 시추 3개소

○ 행위목적

- 둔촌주공아파트의 주택재건축정비사업 중 환경영향평가의 일환으로 습지의 영향 예측 검토 및 저감대책 마련을 위한 기초자료를 확보하기 위함

○ 행위기간 : 2015. 4월 (허가일로부터 12일간)

○ 행위위치 : 강동구 둔촌동 산40-5임 / 211-1답 / 206-1답

○ 행위규모 : 연직방향 시추 3개소(연면적 150㎡)

- 시추심도 : 공당 30m 내외

- 작업면적 : 공당 약 50㎡(8×6m)

- 장 비 명 : 회전수세식 유압시추기

□ 허가조건

○ 장비의 설치 및 운행 시 훼손면적이 최소화되도록 배치하여 작업 실시

○ 시추조사후 폐공처리를 철저히 하여 지하수의 오염을 방지하고, 작업으로 인해 훼손되는 지역은 원상복구(고유수종으로 원상복구)하여야 하며, 이에 대한 사항은 둔촌동 생태경관보전지역 관리위임기관(부서) 등 관리부서와 협의 시행

※ 둔촌동 관리위임기관 : 강동구 푸른도시과(☏3425-6452)

○ 진출입로 입구에 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합에서 실시하는 “지하수 조사를 위한 시추공사”임을 알리는 현수막, 안내판 등 설치

○ 작업시 소음발생으로 보전지역에 서식하는 조류 등 야생동물의 서식에 피해를 주지 않도록 야간작업 금지 및 충격음이 발생되지 않도록 작업인력에 대한 교육 실시후 작업 시행

○ 현장내 엔진오일 등 장비 정비작업 금지로 토양오염 발생 예방하고 장비통행 등으로 인명 및 시설물 등에 피해가 발생하지 않도록  현장 감시인을 상시 배치하여 보행자의 안전 확보 철저

○ 공사 및 현장감시인 상주시 화기사용으로 인한 초화류지역 화재 발생 대비 안전감시 철저

○ 행위 착수시 최종사업계획을 첨부하여 허가기관 및 관리위임기관에 착공계 제출

○ 조사 완료후 시추공의 행위 완료하고 주요 공정 전/후 사진과 훼손지역 원상복구 사진을 첨부하여 허가기관 및 관리위임기관에 제출

○ 기타 행위허가 신청서 및 공사계획서 상의 행위방법, 자연환경 영향 방지대책, 안전대책 및 원상복구 등에 대한 사항 이행 철저. 끝.