좋은 빛환경 조성 사업 완료 보고서

사 업 명		좋은 빛환경 조성 시범사업
자 치 구		○○구	부서명		○○과
사업기간		’16.1.1 ~12.1	설치 수량		500등
세부 사업내역		·○○동 NH100W 확산형 → 컷오프형 LED50W 500등 (※ 동별, 용량별 교체수량 모두 작성)
소요 사업비		국고보조금	지자체 부담		총 계
			시비	구비
(원)	재배정액	-
	집행액	-
	집행잔액	-
구 분		개 선 전	개 선 후		비 고
빛공해 해 소	상향광
	전사광	10m	5m		10lx 지점
	후사광	5m	2m		10lx 지점
	빛방사허용기준 초과 개선 수량	300 등	300 등
	빛공해 민원 해결 건수	100 등	100 등
조도 · 시인성	노면조도(lx)
	시인성
	연색성(Ra)		75(Ra) 200등
			76(Ra) 200등
			77(Ra) 100등
	색온도(K)		4,500K 200등
			4,000K 200등
			4,000K 100등
에너지 절 감	절감률(%)	-			계산식 기재
	절감량(㎾h)	-			계산식 기재
주 민 만족도	주민여론
	특이사항
유지관리계획 (5년간)		예시 : 주기적 조도측정 (1회/6개월)

▢ 현황사진

개선 전(前)		개선 후(後)
전용주(야간 사진)
벽체 또는 한전주(야간 사진)

※ 개선 전·후 사진은 가급적 보안등 설치 높이에서 촬영하고, 원본 사진을 별도로 송부

▢ 빛공해 개선

연번	시설 위치	조명환경관리구역	시 설 용 량		주거지 연직면 조도
			개선 전	개선 후	개선 전	개선 후
1	○○구 ○○동 1번	제3종	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	15 lx	8 lx
2
3
4
6
7
8
9
10

▢ 보안등 광원별 현황

(2016. 12. 30. 기준)

용량 광원		합 계	50W이하	70W이하	100W이하	150W이하	200W	250W
계		0	0	0	0	0	0	0
메탈등	MH
	CDM
나트륨등
LED등
기타광원 (무전극,형광등,UCD등)