■ 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행 지침[별지 제1호서식〕<개정 2016. 6. 1.>

사업계획서

o 숲가꾸기 사업계획서

□ 사업명 :

□ 사업대상지 개요

o 위    치 :        도       시․군        읍․면      동․리 산00번지 (OO임반 O소반) 외 OO 필지

o 사업면적 : 30ha

- 솎아베기 30ha, 가지치기 1,080본, 덩굴제거 800본, 산물수집 4.5 ha

o 사업계획 기간 : 2015. 2.1 ∼ 11.30

o 총(예상)사업비 : OOO천원

□ 사업대상지 특성

o 숲의 상태

- 주수종은 잣나무(인공조림), 부수종은 천연 상수리나무로서 생장상태 양호

- 도로 인접지에 칡덩굴이 분포하며, 도로 연접지역에 희귀식물(히어리)이 자생하는 지역으로 희귀식물 생육에 적합한 숲가꾸기 사업이 필요

o 사업이력 : 조림 ’85년, 풀베기 ’85∼’90년, 덩굴제거 ’88년, 어린나무가꾸기 ’95년

o 기반시설 : 1998년 임지내에 임도 개설(8.3km)

□ 목표설정

o 산림의 기능 : 목재생산림

o 관리목표 : 생태적 안정을 기반으로 하여 양질의 목재를 지속적으로 생산

o 목표로 하는 산림 (목표생산재)

- 참나무류는 흉고직경 40cm, 잣나무 흉고직경 45cm 이상의 우량대경재 생산

- 미래목 본수 300본/ha, 목표축적 420㎥/ha, 침엽수와 활엽수의 비율이 7:3

□ 작업방법

o 솎아베기

- 정량간벌로 하고 ha당 1,800본 중 600본 제거, 간벌율 33%

o 가지치기

- 미래목과 중용목 중 일부 등 총 미래목의 120%에 대해 수고의 60% 높이까지 실행

o 덩굴제거 : 도로변에 분포하고 있는 덩굴류를 함께 제거

o 산물처리 : 최대한 수집․활용

□ 주의사항

o 계곡 및 도로 좌․우 30m 이내 지역의 작업은 특별시방서에 의거 실행하고, 산물존치 금지

o 작업자 안전조치 철저, 희귀식물 생육에 적합한 숲가꾸기 필요

□ 첨부 : 사업대상지 목록, 작업구역도, 사업비 원가계산서, 설계내역서

※ 실시설계를 작성할 대상지는 밑줄 친 부분을 작성하지 않음

년     월       일

작성자                        (서명 또는 인)

확인자                        (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행 지침[별지 제1호서식〕<개정 2016. 6. 1.>

사업계획서

o 풀베기 사업계획서

□ 사 업 명 : 0000년 풀베기사업(00지구)

□ 사업개요

○ 위    치 : 00시·군 00읍·면·동 00리 00번지외 00필지(00임반 00소반)

○ 사업면적 : 000ha (1년차 : 00ha, 2년차 : 00ha,  3년차이상 : 00ha)

○ 사업횟수 : 실시설계는 1건, 풀베기사업은 2회(1,2차)로 나누어 시행

○ 사업계획 기간 : 2016년 00월 ∼ 2016년 00월

- 연 1회 실행사업은 7월경부터 10일 이내 실행

- 연 2회 실행사업은 1회차는 5월중순부터 10일 이내 실행, 2회차는 8월초순부터 10일이내 실행

○ (예상)사업비 : 000천원

□ 대상지 특성

○ 1년차는 2016년 춘기 조림지

○ 2년차는 2015년 춘기 조림지로 2015년에 풀베기 1회 실시

○ 3년차 이상 지역은 2014년에 풀베기 2회 실시

□ 작업방법

○ 2016년도 조림지(1년차)는 둘레베기 실시, 필요시 맹아제거 병행 실시

○ 조림후 2년이상 경과한 지역은 묘목찾기 + 모두베기 실시

○ 당해 연도 조림지는 풀베기작업이 필요 없는 지역 조사하여 제외

○ 실시설계는 1건으로 실행하되, 성과품은 2건(1, 2차)으로 나누어 납품

□ 주의사항

○ 모두베기 실행시 사전에 낫을 활용한 묘목찾기를 선행하여 조림목 피해 방지

○ 작업완료시 피해율 조사를 통해 조림목 피해 10%이상 발생시 손해배상 조치

□ 붙임자료

○ 사업대상지 목록(소재지, 지적, 사업면적, 조림수종, 조림년도, 풀베기사업이력, 소유자현황)

○ 사업지 도면(조림설계를 실시한 경우는 디지털도면. 조림설계도면이 없는 경우는 디지털지적도와 1/5,000 대상지 종이도면)

년     월       일

작성자                          (서명 또는 인)

확인자                          (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행 지침[별지 제2호 서식〕<개정 2020. 6. 15.>
사업대상지 목록
사업종	임반	소반	읍․면	리․동	지번	지적 (㏊)	사업면적 (㏊)	소유자
								성명	주소
합계