□ 시범운영 위치도

○ 진접선 차량기지(4호선 연장)1공구

□ 실시간 모니터링 항목 및 위치

연번	항 목	위 치	단위	수량	주 요 내 용	비 고
1	위치 파악 시스템	단선터널(상선) 연장 669m	개소	1	작업자 동선 실시간 모니터링	터널 내부 약 100m간격 스캐너 설치
2	작업환경 측정	″	개소	1	밀폐구간 유해가스 수집	터널 내부150m 간격 스캐너 설치