제11차 경관사업 자문의견서(10.19.)

상봉중앙로 및 화곡1동 등 경관사업 설계용역 최종 자문 -

□ 화곡1동 등 14개소 경관사업(기본 및 실시설계용역)

❍ 관목 및 꽃 식재

- 개화길 꽃길조성구간에 무궁화는 관목이므로 열 식으로 식재하고 하층에 초화류를 식재하여 통일감, 상징성(무궁화길) 부여 검토

❍ 보·차도 포장

- 개화둘레길 보행로(스텐실 포장)와 차도 경계부분은 선 도색으로 경계부분이 표시되도록 할 것

- 강서로 17길 등 보도 투수골재 포장의 색상 조정 재검토 필요

※ 연속된 1.5㎞의 적색 색상은 시각적으로 부담(예, 짙은 커피색 권장)

❍ 도로 시설물

- 월정로에 설치되어 있는 도로표지판은 경찰청과 협의 후 제거하거나 가로등 지주에 통합설치 검토

- 개화길의 개방형가드레일, 월정로의 보행자 난간 등은 서울시 우수공공디자인 제품을 잘 활용하여 선택

❍ 기타

- 경관사업 취지에 맞게 용역범위 및 용역과정과 진행절차 준수 필요

- 대상지 14개소에 대한 면밀하고 정확한 분석에 의한 그룹핑과 그 결과에 따른 맞춤형 컨셉과 디자인 적용 필요