□ 상수도 맨홀 철개소음, 맨홀 파손 등 발생 및 조치현황

(민원신고, 순찰반 적출, 구청, 도로사업소 맨홀 정비포함)

○ 사업소별 소음발생 민원 발생현황

(단위 : 건)

발생현황 연도	계	일반시민민원	순찰반 적출	구청	도로사업소
계	1,077	282	49	291	455
2014	348	109	12	68	159
2015	378	110	18	101	149
2016	351	63	19	122	147

○ 소음 발생 원인별 발생현황(총괄)

(단위 : 건)

원인별 연도	계	철개 뚜껑 및 밑받침 이격	노후맨홀 (철개파손포함)	맨홀 주변 도로면 파손	도로면과 맨홀 단차	비고
계	1,077	283	48	455	291
2014	348	110	11	159	68
2015	378	110	18	149	101
2016	351	63	19	147	122

○ 원인별 조치현황(총괄)

(단위 : 건)

원인별 연도	계	철개뚜껑 및 밑박침 이격		노후맨홀 (철개파손포함)	맨홀 주변 도로면 파손	도로면과 맨홀단차	비고
		고무패킹 삽입	맨홀교체	맨홀교체	도로포장 정비	맨홀인상
계	1,077	277	6	48	455	291
2014	348	110	-	11	159	68
2015	378	106	4	18	149	101
2016	351	61	2	19	147	122