계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 가스저장탱크 보수공사

□ 공사개요

위 치	경기 고양시 덕양구 대덕로 426 난지물재생센터 내
개 요	○ 소화가스 저장탱크 보수 - 피스톤 데크 교체, - 가스저장탱크 내부 바닥면 보강 - 응축수 드레인 배관 설치, - 가스저장탱크 내, 외부 페인트 도장 - 기밀시험 및 시운전
기 간	2018. 3. ~ 7.

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 648,109천원

◦ 심사금액  : 626,395천원

◦ 절 감 액  :   21,714천원

◦ 절 감 률  :      3.35%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 열연강판 등 34종

- 열연강판(20T)/kg : 837원 → 677원 [감 160원]

- 플랜지(D350×0.98MPa, STS)/개 : 146,400원 → 124,900원 [감 21,500원]

◦ 일위대가조정 : 터파기 등 4종

- 터파기 : 보통인부 0.27인 → 0.2인

- 합성수지전선관지중매설(42mm) : 내선전공 0.091인 → 0.0728인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음