계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 신월6동 복합청사 건립공사 - 기계설비

□ 공사개요

위 치	양천구 신월동 581-1 외 38필지
개 요	○ 기계설비공사 - 전기온수기 등 장비설치공사, 환기덕트설치공사, 위생배관공사, 가스배관공사, 동파방지열선공사, 중수처리시설공사 등
기 간	착공일부터 2021. 7월

□ 심사결과(분담금공사, 관급자재 심사제외)

◦ 설계금액  : 701,277천원

◦ 심사금액  : 644,748천원

◦ 절 감 액  :   56,529천원

◦ 절 감 률  :     8.06%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 고무발포보온재 등 107종

- 고무발포보온재(강관용, D50x13T)/m : 3,209원 → 2,618원(감 591원)

- 경질염화비닐관(PVC VG1, D35)/m : 1,638원 → 1,180원(458원)

◦ 일위대가 조정 : 여과망 등 31종

- 여과망(D100, 0.98MPa)/개 : 배관공   0.214인 → 0.136인

보통인부 0.105인 → 0.045인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음