관체평가 현장 조사표 (덕타일주철관)

연 번		조사자		조사일시	2014년 월 일
관로번호		관로구경		부설연도
관로위치	OO구			관할사업소
중블록		소블록		관로구분

현장조사 위치도		상세 위치도(GIS)

외부 부식환경 조사 (덕타일주철관)
주변 도로 (도로폭(m))		지역 구분			토양종류
(주변도로 사진-굴착 전)			(토양종류 및 매설깊이 측정 사진-굴착 후)
매설 깊이(m)		수압(kgf/cm2)			주변기타시설
(수압 측정사진)

관체 일반현황 조사 (덕타일주철관)
종방향 실측내경(mm)			횡방향 실측내경(mm)
(종방향 실측내경 측정사진)		(횡방향 실측내경 측정사진)
관두께[상](mm)			관두께[하](mm)
(상단 관두께 측정사진)		(하단 관두께 측정사진)
관두께[좌](mm)			관두께[우](mm)
(좌측 관두께 측정사진)		(우측 관두께 측정사진)
내면피복 종류			외면피복 종류
(내면피복 상태 사진)		(외면피복 상태 사진)

관체 내면 조사 (덕타일주철관)
실코트 상태	매우양호, 양호, 보통, 불량, 매우불량		실코트 손상비율				CML 상태		매우양호, 양호, 보통, 불량, 매우불량
CML 두께			중성화율(두께)				중성화율(면적)
(CML 중성화율 측정-두께)				(CML 중성화율 측정-면적)
내면부식 깊이(mm)					내면부식 면적(%)
(내면부식 깊이 측정 사진)				(내면부식 면적 측정 사진)
관내침전물 두께(mm)					관내침전물 분포면적(%)
(관내 침전물 두께 측정 사진)				(관내 침전물 분포 면적 사진)
최대스케일 두께(mm)					스케일 분포면적(%)
(최대스케일 두께 측정 사진)				(스케일 분포 면적 사진)

관체 외면 조사 (덕타일주철관)
외면도장상태			매우양호, 양호, 보통, 불량, 매우불량				외면도장손상면적(%)
(외면도장 상태 및 손상면적 사진)
외면부식 깊이(mm)						외면부식 면적(%)
최대균열크기 (mm)				외면핀홀크기 (mm)				핀홀발생면적 (%)
(외면부식 깊이 측정 사진)					(외면부식 면적 사진)