주공기압축기 주요부품별 상세 구성내역

구분	압축기 블 록	전동기 (모 터)	냉각팬	냉각기 (에프터쿨러)	오일분리기	오일탱크	오일필터	온도조절기	배 관	플렉시블 호 스
1	Body	Body	팬보스	방열판	케이스 (Body)	케이스 (Body)	케이스 (Body)	케이스 (Body)	파이프	호 스 (금속망)
2	로우터 (암,수)	하우징	팬 (8엽)	공기배관	여과재	다공판	여과재	온도조절센서 (68℃)	리 플	리 플
3	롤베어링 (NU308ECP)	계 자		오일배관	오 링 (고무)	유량계	오 링 (고무)	가스켓 (실리콘)	링 (“동” 재질)	가스켓 (비석면)
4	- 〃 - (NU309ECP)	전기자 (회전자)				주유구		오 링 (고무)
5	- 〃 - (NU2205ECP)	축
6	- 〃 - (NU2206ECP)	볼베어링 (6308ZZ)
7	볼베어링 (7206BECBM)	전원단자
8	- 〃 - (7208BECBM)
9	가스켓 (비석면)
10	오 링 (고무)
11	축 씰 (“동” 재질)