주요 심사내용

□ 공 사 명: 서남물재생센터 직원 근무환경 개선공사(기계분야)

□ 사업개요

위 치	서남물재생센터 소각장, 탈수기동 등
공사개요	○ 기계설비공사 - 소각장 천장 대형고압팬, 벽부형 환기팬 등 교체 - 탈수기동 탈취기 터보팬 및 방음설비 교체 등
공사기간	착공일로부터 90일

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	541,380	천원
◦ 심사금액:	475,018	천원
◦ 절 감 액:	66,362	천원
◦ 절 감 률:	12.26	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: FRP 덕트 등 16종

- FRP DUCT(350A)/m: 137,300원 → 122,000원(감15,300원)

- FRP FLANGE(150A)/개: 104,200원 → 59,000원(감45,200원) 등

◦ 일위대가 조정: TURBO FAN 철거 등 8종

- TURBO FAN 철거(1400): 설치품의 40% 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음