주요 심사내용

□ 공 사 명: 간데메공원 지하주차장 건설공사(소방)

□ 사업개요

위 치	동대문구 답십리동 471 (간데메근린공원)
공사개요	◦ 개요 - 사업규모 : 지하1층 86면, 연면적 3,508㎡ ◦ 기계소화공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 기계실배관공사, 옥내소화전배관공사, 스프링클러배관공사, 소화내진공사 등 - 자동화재탐지설비공사, 유도등설비공사, 무선통신보조설비공사, 비상조명등설비공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2024년 8월까지

□ 심사평가 결과

(단위: 천원)

구 분	요청금액	심사금액	조 정 액	조 정 률
총 괄	523,395	492,988	30,407	5.81%
기계소방	335,309	317,171	18,138	5.41%
전기소방	188,086	175,817	12,269	6.52%

□ 주요 심사내용 ※ 조정 항목에 증･감액 기재(직접공사비 기준)

【기계소방】

◦ 자재단가 조정: 배관용탄소강관 외 114종

- 배관용탄소강관(백관 D150): 38,500원/m → 31,230원/m(감1,422천원)

- 용접식관이음쇠(백티 D150): 36,370원/개 → 25,550원/개(감411천원) 등

◦ 일위대가 조정: 프리액션밸브 외 6개 공종

- 프리액션밸브(D150): 설치품 조정(소방 6-3-1)(증866천원) 등

【전기소방】

◦ 자재단가 조정: 통로유도등 외 3종

- 통로유도등(LED): 100천원/개 → 70천원/개 (감120천원)

◦ 일위대가 조정: HFIX 전선(2.5mm2) 외 9개 공종

- HFIX 전선(2.5mm2): 노무품 조정(서울형품셈) (감2,878천원)

- 화재수신기: 노무품 조정(전기5-30) (감560천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음